**Příloha č. 3.3**

**Technická specifikace**

„Robotizace pytlování mouky“

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název: Mlýn Kojetín, spol. s r.o.

Sídlo: Mlýnská 280, 752 01 Kojetín

Zastoupen: p. Janem Kantorkem, jednatelem společnosti

IČ: 43541399

DIČ: CZ43541399

Podrobná minimální technická specifikace pořizované technologie:

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízené zařízení splňovalo všechny minimální parametry specifikované v této příloze zadávací dokumentace.

Uchazeč u každé položky (řádku tabulky) uvede parametry nabízeného zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje tento požadavek nebo ne.

Automatická pytlovací linka s paletizátorem

| Zadavatelem požadované min. technické parametry | Uchazečem nabízené technické parametry |
| --- | --- |
|  | |
| Produkt: pšeničné a žitné mouky hladké |  |
| Typ pytle: ventilové papírové s vnějším uzavíratelným ventilem |  |
| Hmotnost balení s regulací na: 15 kg, 25 kg, 40 kg |  |
| Rozměry prázdného pytle:  15 kg – 48x43x14 cm  25 kg – 50x57x14 cm  40 kg – 80x40x14 cm |  |
| Požadovaný výkon: min. 250 pytlů za hodinu při pšeničné mouce hladké světlé o hmotnosti 25 kg |  |
| Rozměry palety: EURO, CP2 |  |
| Max. kompatibilita zařízení |  |
| Zásobník prázdných pytlů |  |
| Ultrazvukové uzavírání ventilů |  |
| Ink-jet popisovač pytlů (druh mouky + datum minimální doby trvanlivosti) |  |
| Díly přicházející do styku s produktem musí vyhovovat pro přímý styk s potravinou |  |
| Možnost napojení na PC pro vedení statistiky |  |

Předmětem zakázky nejsou dávkovací váhy – požaduje se, aby byly použity stávající dávkovací váhy Chronos Richarcon

Uchazečem nabídnuté zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, případně připojí katalog (katalogový list) výrobce.