**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Pořízení samojízdného nakladače**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Provozní nosnost min. 4 000 kg | ANO/NE\* |
| Rypná síla (dle ISO 8313) min. 5 000 daN | ANO/NE\* |
| Výška zdvihu na středu pal. vidlí min. 7,5 m | ANO/NE\* |
| Vysunutí na střed paletových vidlí min. 4,4 m | ANO/NE\* |
| Výkon min. 140 HP | ANO/NE\* |
| Ovládání hydrauliky a pojezdu pomocí joysticku | ANO/NE\* |
| Kabina uzavřená s topením, klimatizací a rádiem | ANO/NE\* |
| Polstrované sedadlo, pneumaticky odpružené | ANO/NE\* |
| Automatický režim řazení | ANO/NE\* |
| Elektrohydraulický revers s powershiftovou převodovkou | ANO/NE\* |
| Pojezd hydrodynamický | ANO/NE\* |
| Pojezdová rychlost min. 40 km/ hod | ANO/NE\* |
| Šířka stroje max. 2,5 m | ANO/NE\* |
| Výška stroje bez majáku max. 2,5 m | ANO/NE\* |
| Objemová lopata min. 2000 litrů | ANO/NE\* |
| Paletizační vidle | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*Ve ………………………… dne …………………………*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***