**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup krmného vozu**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Krmný vůz počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného automobilu nebo zda je požadavek splněn** |
| Objem min. 12 m3 | m3 |
| Tažený | ANO/NE\* |
| Konický tvar míchacího šneku | ANO/NE\* |
| Šnekovice míchacího šneku s lopatkami směřujícímu vzhůru  (ne rovně nebo dolu) | ANO/NE\* |
| Tloušťka plechu dna min. 20 mm | mm |
| Tloušťka plechu stěny min. 8 mm | mm |
| Oblá válcovaná zadní stěna | ANO/NE\* |
| Vážící zařízení tvořené 4mi senzory umístěnými v rámu nezávisle na podvozku | ANO/NE\* |
| Přes sebe navařené segmenty šnekovice | ANO/NE\* |
| Zařízení na dopravu, krmení v předu na míchacím voze | ANO/NE\* |
| Hydraulický otočný komín krmného zařízení o 190° včetně hydraulicky nastavení odhozu-otočné výškově | ANO/NE\* |
| Dvoustupňová redukční převodovka | ANO/NE\* |
| Pneu 400/60 x 15,5 | ANO/NE\* |
| Odstavná noha výsuvná | ANO/NE\* |
| Tažné oko 40 mm | ANO/NE\* |
| Výdejní okno vpravo ve směru jízdy hydraulicky ovládané | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***