*Příloha č.1*

krycí list nabídky

pro zakázku

**STROJ PRO POLNÍ PRÁCE**

**Zadavatel:**

**Název: Jaroslav Souček**

**IČO: 05967970**

**DIČ: CZ8703123341**

**Adresa: Pardubická 733, 500 04 Hradec Králové - Kukleny**

**Zastoupená**: **Jaroslavem Součkem**

**Uchazeč:**

**Název:**

**IČ:**

**DIČ: CZ**

**Adresa:**

**Zastoupená** (jméno a funkce):

**1. 1 ks – nový kolový traktor na kultivačních kolech,**

**konkrétní značka a typ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výbava stroje** | **Nabídka\*** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | |
| kolový traktor | **ANO /NE** |
| nový stroj | **ANO / NE** |
| Přední kultivační kola o maximální šířce běhounu max.300 mm | **ANO / NE** |
| **Motor** | |
| 4-válcový motor | **ANO / NE** |
| zdvihový objem motoru max. 4 400 cm3 | **ANO / NE** |
| max. výkon motoru minimálně 97 kW | **ANO / NE** |
| **Převodovka a vývodové hřídele** | |
| plynulá hydrostaticko-mechanická převodovka | **ANO / NE** |
| jízdní rozsah (plynule stavitelný nezávisle na otáčkách motoru) 0,07-40,0 km/h | **ANO / NE** |
| zadní vývodový hřídel 540/540E/1000U/min | **ANO / NE** |
| **Hydraulická soustava** | |
| výkon hydraulického čerpadla – min. 105 l/min | **ANO / NE** |
| min. 4 okruhy vnější hydrauliky vzadu | **ANO / NE** |
| elektronické ovládání okruhů hydrauliky | **ANO / NE** |
| **Kabina** | |
| pneumatické odpružení kabiny | **ANO / NE** |
| vzduchem odpružený sedák | **ANO / NE** |
| sklopný a výsuvný volant | **ANO / NE** |
| automatická klimatizace | **ANO / NE** |
| pracovní osvětlení traktoru min. 8 ks | **ANO / NE** |
| ovládací terminál min. 12“ s možností volby mezi dotykem a tlačítky | **ANO / NE** |
| ISOBUS zásuvka pro připojení ISOBUS nářadí | **ANO / NE** |
| možnost uložení nastavení nářadí a jeho parametrů, vč.nastavení funkcí traktoru | **ANO / NE** |
| **Ostatní požadavky** | |
| zadní a přední tříbodový závěs | **ANO / NE** |
| zadní ramena dvojčinná – možnost ovládání na blatníku | **ANO / NE** |
| přední odpružená náprava | **ANO / NE** |
| systém automatizace operací na souvrati, vč. součinnosti funkce vnějších okruhů hydrauliky | **ANO / NE** |
| automatická hubice závěsu pro přívěs | **ANO / NE** |
| vzduchové brzdy 2 hadicové – pro připojení přívěsu | **ANO / NE** |
| konzole výškově stavitelného závěsu umožňující připojení přívěsu nad i pod vývodovou hřídelí | **ANO / NE** |
| Systém řízení stroje v režimu autopilota, příjem korekčního signálu RTK s opakovatelnou přesností řízení +/- 2,5 cm | **ANO / NE** |
| Automatické ovládání sekcí, souvraťový management | **ANO / NE** |
| Závaží do zadních kol 2x200 kg | **ANO / NE** |
| **Čelní nakladač** | |
| Třetí a čtvrtý hydraulický okruh pro čelní nakladač | **ANO / NE** |
| Dvojčinný systém odpružení čelního nakladače | **ANO / NE** |
| Max. zdvihová síla 2 000 N | **ANO / NE** |
| Zdvihová výška min. 3,8 m | **ANO / NE** |

\* vyberte odpověď ANO/NE, doplňte případné další údaje v návaznosti na požadovaný parametr

**Nejvyšší přípustná nabídková cena**

**nABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA předmět zakázky**

**1. 1 ks – nový kolový traktor na kultivačních kolech,**

**konkrétní značka a typ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena v Kč bez DPH* | *DPH dle aktuální sazby* | *Nabídková cena v Kč s DPH* |
|  |  |  |

V …………….. dne ……………………

………...…………………………………………………………….

*jméno a příjmení, razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče*