**„Nákup pásového minirypadla“ – minimální technické parametry**

Uchazeč doplní následující tabulku, ve které jsou uvedeny minimální technické požadavky. Do sloupce ANO/NE uvede, zda nabízený produkt tyto parametry splňuje. Uchazeč může nabídnout i lepší variantu, v tomto případě vyplní technické parametry do sloupce Nabídka dodavatele.

**Pro ověření technických parametrů přiloží účastník výběrového řízení do své nabídky technické listy, prospekty, kopii TP apod.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický popis** | **ANO/NE** | **Nabídka dodavatele** |
| **Pásové minirypadlo** | |  |
| **Značka/model/typ:** | |  |
| hmotnost stroje max. 8835 kg |  |  |
| výkon motoru min. 47,0 kW splňující normu TIER 4 |  |  |
| dvoudílný výložník |  |  |
| výsypná výška min. 6210 mm |  |  |
| hloubkový dosah min. 4590 mm |  |  |
| gumové pásy šíře 450 mm |  |  |
| dva proporcionální přídavné hydraulické okruhy (možnost nastavení průtoku na display s pamětí na min. tři přídavná zařízení) 3. a 4. okruh |  |  |
| ocelová radlice se zdvojeným břitem |  |  |
| zvuková indikace stavu paliva v nádrži |  |  |
| naklápěcí hlava |  |  |
| hydraulické hadice hydromotoru ukryté v rámu podvozku z důvodu ochrany proti vyčnívajícím předmětům z podloží |  |  |
| čerpací zařízení PHM |  |  |
| zabezpečení proti krádeži integrované v klíči stroje |  |  |
| klimatizace |  |  |
| automatické snižování otáček |  |  |
| digitální display umístěný v zorném poli obsluhy (před čelním sklem) |  |  |
| hloubková lopata šíře min. 600 mm, zubová |  |  |
| svahovací lopata šíře min. 1500 mm, pevná |  |  |

**Cenová nabídka uchazeče**

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |
| DPH v Kč |  |
| **Celková cena včetně DPH v Kč** |  |