**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace vybavení**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

***ČÁST 1 : Technologie chlazení mléka: 2 tanky na mléko s příslušenstvím***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Tanky na mléko počet: 2 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry každého tanku:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Vnější průměr nádrže max. 1 800mm | ………….. mm |
| * 2x míchadlo | ANO/NE\* |
| * Objem tanku 10 000l | ………….. l |
| * Délka se zadním krytem max. 5 600mm | ………….. mm |
| * Výška s míchadlem max. 2 400mm | ………….. mm |
| * Výška při otevřeném víku max. 2 700mm | ………….. mm |
| * Přímé chlazení | ANO/NE\* |
| * Kontrolní otvor (výlez) bez těsnění, otevíratelný svisle i do strany | ANO/NE\* |
| * Řídicí jednotka umístěna na předním čele | ANO/NE\* |
| * Žebřík pro výstup ke kontrolnímu otvoru | ANO/NE\* |
| * Žebřík s profilovanými nášlapy | ANO/NE\* |
| * Dynamický výplach zbytků mléka při předčištění a konečném oplachu | ANO/NE\* |
| * Počet rozstřikovačů vody 2ks | ANO/NE\* |
| * Digitální měření objemu mléka v tanku | ANO/NE\* |
| * Oddělené chladicí agregáty | ANO/NE\* |
| * Chladivo R407F | ANO/NE\* |
| Zařízení pro zpětné získávání tepla: |  |
| * Ohřev užitkové vody pomocí odpadního tepla při zchlazování mléka | ANO/NE\* |
| * Odběr tepla z horkých par chladiva | ANO/NE\* |
| * Instalace deskového výměníku do chladicího okruhu na chladicím agregátu | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***

***ČÁST 2 : Stájová technologie: 2ks drbadel, 3ks ionizátorů a 1ks váhy.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie: Drbadla počet: 2 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry každého tanku:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Pružinové drbadlo | ANO/NE\* |
| * Nylonové kartáče 2ks | ANO/NE\* |
| * Velikost kartáče max. 55x15cm | ANO/NE\* |
| * Horizontální kartáč lze otáčet | ANO/NE\* |
| * Vertikální kartáč pevná poloha | ANO/NE\* |
| * Stabilní pružinové zavěšení | ANO/NE\* |
| * Montážní a upevňovací sada | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie: Ionizátory počet: 3ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry každého tanku:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Napájení - 230V AC 50Hz | ANO/NE\* |
| * Spotřeba - do 2W | ANO/NE\* |
| * Přívodní šňůra s vidlicí – min 3 metry | ANO/NE\* |
| * Pracovní teplota nejméně -20° až 70°C | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie: Váha počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry každého tanku:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Fixace za krk pomocí fixačního čela, která umožňuje ruční i automatické zachycení zvířete bez přímé účasti obsluhy | ANO/NE\* |
| * Paralelní otevírání křídel fixace | ANO/NE\* |
| * Vlastní tělo váhy – průchozí žlab musí být vybaven gumovou matrací | ANO/NE\* |
| * Ližinová váha do 1 500kg | ANO/NE\* |
| * Součástí 2 ližiny | ANO/NE\* |
| * LCD display se stabilizací, možnost stahovat data na flash disk | ANO/NE\* |
| * Napájení na vestavěný akumulátor | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***