**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Strojové vybavení“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

***Část 1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Manipulátor**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| ROPS/FOPS, zvukotěsná, odolná proti vibracím, komfortní kabina s viditelností 360° | ANO/NE\* |
| Přední a zadní stěrač, přední dělený | ANO/NE\* |
| Spínač osvětlení na dveřích | ANO/NE\* |
| Levé okno otevíratelné s možností aretace ve 180° | ANO/NE\* |
| Výklopné zadní okno | ANO/NE\* |
| Nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách | ANO/NE\* |
| Indikátor zatížení ramene se zvukovou a světlenou signalizací | ANO/NE\* |
| Podsvícený multifunkční joystick s integrovaným voličem směru jízdy (možno až 13 funkcí) | ANO/NE\* |
| Barevně odlišená tlačítka pro ovládání hydrauliky, elektrického vybavení a bezpečnostních prvků | ANO/NE\* |
| Topení s 3stupňovým ventilátorem, 6 kabinových a 2 rozmrazovací průduchy, prachový filtr | ANO/NE\* |
| 12 V zásuvka | ANO/NE\* |
| Úložné prostory a přihrádky | ANO/NE\* |
| Držák na nápoje, sluneční clona, Háček na kabát | ANO/NE\* |
| 1x přední a 1x zadní pracovní světlomet | ANO/NE\* |
| Automatický bateriový vypínač | ANO/NE\* |
| Axiální pístové čerpadlo pracovní hydrauliky | ANO/NE\* |
| 3. hydraulický okruh a ovládání teleskopu výložníku na joysticku, proporcionálně ovládané | ANO/NE\* |
| Možnost trvalého průtoku 3. hydraulického okruhu pro pohon aktivního nářadí | ANO/NE\* |
| Potenciometr nastavení množství průtoku oleje 3. hydraulického okruhu | ANO/NE\* |
| Asistent ovládání teleskopu výložníku se třemi režimy (manuál, lopata a paletizační vidle) pro snížení únavy opakujících se cyklech nakládky | ANO/NE\* |
| Kombinovaný chladič pro chlazení motoru a oleje hydrauliky | ANO/NE\* |
| Velký úhel otevírání kapoty, vodoznaky stavu oleje a chladící kapaliny | ANO/NE\* |
| Axiální pístové čerpadlo s elektronickým systémem řízení pro maximální výkonnost | ANO/NE\* |
| Nápravy o vysoké nosnosti s vně uloženou lamelovou brzdou | ANO/NE\* |
| Rám vysoce odolný proti zkrutu díky průřezu ve tvaru písmene U | ANO/NE\* |
| Rameno teleskopu vymezeno vůči uložení 13 kluznými elementy - nastavitelné pro eliminaci vůlí | ANO/NE\* |
| Odpružené dorazy v krajních polohách pohybu ramene a výsuvu teleskopu výložníku | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***

**Část 2**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Disková zadní sekačka s kondicionérem**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Rychlá výměna nožů | ANO/NE\* |
| Nože otočné 360° | ANO/NE\* |
| Centrální zavěšení k traktoru | ANO/NE\* |
| Úhlová převodovka - pohon kardanem | ANO/NE\* |
| Speciální jištění žacích disků systémem | ANO/NE\* |
| Přeprava ve 3 polohách - svisle kolmo / svisle vzad / vzad horizontálně | ANO/NE\* |
| Odlehčující pružiny | ANO/NE\* |
| Hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy | ANO/NE\* |
| Agregace do ramen hydrauliky kat. 2 | ANO/NE\* |
| Hydraulické bezpečnostní zařízení při najetí na překážku | ANO/NE\* |
| Patentovaný mechanismus pro otáčení na souvratích, transport, parkování | ANO/NE\* |
| Pryžové hradítko posečené píce | ANO/NE\* |
| Sada náhradních nožů + klíč na výměnu | ANO/NE\* |
| Kloubový hřídel 540 ot/min | ANO/NE\* |
| Elektroforetický katodický kovový povlak | ANO/NE\* |
| Pracovní záběr min. 3 m | ……….. m |
| Kovový kondicionér | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***