**Zadavatel: Jiří Složil, Oldřichov**

**Uchazeč: vypsat obchodní název**

**Technická specifikace – příloha Návrhu kupní smlouvy**

Dále níže uvedený text aktualizujte na vaši nabídku. U číselných údajů doplňte podle vaší nabídky, u ostatních odpověď ANO / NE, případně text.

 Případně doplňte další potřebné údaje podle vaší nabídky. Lze přiložit prospekt, fotografii, apod.

 Náklady na dopravu, montáž a uvedení do provozu musí být promítnuty u jednotlivých předmětů nabídky. S ohledem na Pravidla Programu rozvoje venkova nelze předložit nabídky, kde bude předchozí uvedené vyčísleno za celou zakázku!

Tuto poznámku a vše podbarvené do nabídky vymažte

**Předmětem plnění u všech níže uvedených a nabízených předmětů ve výběrovém řízení je dodání veškeré dokumentace včetně prohlášení o shodě (je-li relevantní).**

**Kód 001 – Jateční váha na drážku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Váha na drážku |  |
| Nerezové provedení |  |
| Zabudovat do stávající dráhy o výšce plocháče 70 mm a šířce 15 mm – uveďte ANO / NE a délku náhrady drážky v mm  |  |
| Nosnost min. 500 kg |  |
| Přesnost vážení +,- max. 250 gramů |  |
| Výstup na ovládací displej – kabel nebo bezdrátové |  |
| Min. požadované funkce řídícího displeje |  |
| * voděodolné provedení
 |  |
| * počítání kusů
 |  |
| * sčítání hmotnosti
 |  |
| * nastavení a kalibrace pomocí setup menu
 |  |
| * možnost napojení na PC
 |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 001 – Můstková váha do výroby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Nerezové provedení |  |
| Plošina min. 550 x 400 mm |  |
| Váživost min. 150 kg |  |
| Tolerance max. 25 g u hmotnosti do 55 – 60 kg |  |
| Tolerance max. 60 g u hmotnosti nad 55 – 60 kg |  |
| Voděodolný displej s funkcemi |  |
| * automatická tara
 |  |
| * nulování
 |  |
| * nastavení automatického vypnutí
 |  |
| Výška sloupku min. 800 mm |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 001 - Řezačka masa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Volně stojící nerezové provedení |  |
| Příkon max. 5 kW (napětí 400 V) |  |
| Výkon min. 1 000 kg/hod |  |
| Provedení pro těžký provoz |  |
| Maximální hmotnost do 150 kg |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 001 - Stahovačka kůží**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Volně stojící nerezové provedení |  |
| Příkon max. 1 kW |  |
| Délka nože min. 420 mm |  |
| Rychlost posunu min. 11,5 m/min. |  |
| Přísuvný dopravník  |  |
| Maximální hmotnost do 200 kg |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 001 - Vakuová balička**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Volně stojící nerezové provedení |  |
| Jednokomorová balička |  |
| Příkon max. 1 kW |  |
| Výkon vývěvy min. 15 m3/hod |  |
| Doba pracovního cyklu – max. 45 vteřin |  |
| Šířka sváru na liště min. 3 mm |  |
| Digitální ovládání |  |
| Maximální hmotnost do 70 kg |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 001 - Pístová narážka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Volně stojící nerezové provedení |  |
| Jednokomorová balička |  |
| Příkon max. 2 kW |  |
| Kapacita min. 25 kg nebo min. 30 litrů |  |
| Nožní ovládání |  |
| Narážecí trubice v rozmezí min. 12 mm, max. 35 mm(součást standardní dodávky) – uveďte  |  |
| Maximální hmotnost do 200 kg |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 007 – Paletizační vozík s váhou**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Ruční ovládání |  |
| Nosnost min. 1 800 kg |  |
| Kolečka s polyuretanovým povrchem |  |
| Vestavěná tenzometrická váha |  |
| Vodotěsný displej  |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 008 – Chladící vitrína**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Uzavřená skříň s prosklenými dveřmi |  |
| Rozměry – cca šířka 600 mm, výška max. 2 000 mm a hloubka max. 700 mm |  |
| Regulace teploty 0 až + 10º C |  |
| Vhodnost do prostředí s teplotou min. 35º C |  |
| Příkon max. 400 W |  |
| Hmotnost max. 100 kg  |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

**Kód 008 – Váha do prodejny s etiketovačkou**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název zařízení, případně výrobce |  |
| Běžné standardní provedení váhy |  |
| Váživost do cca 13 - 17 kg |  |
| Tolerance váživosti do 10 kg max. 3 g, nad 10 kg max. 6 g |  |
| Barevný displej zákazníka o min. velikosti 6“ |  |
| Barevný displej prodávajícího o min. velikosti 6“ |  |
| Tisk etikety s údaji pro identifikaci výrobku |  |
| Termo tiskárna o šířce cca 60 mm |  |
| Požadovaná cena bez DPH v Kč |  |

……………………………………

 podpis, případně i razítko