|  |  |
| --- | --- |
| **Chladící věž** *– technické parametry:* | **Účastník do tohoto sloupce doplní:**1. **ANO = splnění parametru,** nebo
2. **NE = nesplnění parametru,** nebo
3. **uvede konkrétní hodnotu parametru**
 |
| Chladící výkon: min. 1600 kW |  | ANO/NE |
| Požadovaný průtok kapaliny: min. 19 l/s |  | ANO/NE |
| Vstupní teplota kapaliny (ochlazované): prům. 44,0 st.C |  | ANO/NE |
| Výstupní teplota kapaliny: max. 24,0 st.C |  | ANO/NE |
| Způsob provozu: se skrápěním |  | ANO/NE |
| Hlučnost: max. 42 dB (ve vzdálenosti 20 m pro nejtišší stranu na volném prostranství) |  | ANO/NE |
| Rozměry:max.celková délka 4 500 mm,  celková šířka max. 3 800 mm |  | ANO/NE |
| Dispozice prostoru na zastavění chladící věží je max. 4500 mm x 3800 mm, s tím, že jednou delší stranou je věž přistavěna ke zdi stávajícího stavebního objektu . |  | ANO/NE |
|  |  |  |
|  |  |  |

Prohlášení o technických parametrech.