**Příloha č. 4, „Investice do rostlinné výroby“**

**Technická specifikace dodávky traktoru**

Zadavatel:  **Jakub Smyčka**

Sídlo:  **Zadní Újezd 31, 783 91 Medlov**

IČ: **04030087**

DIČ:  **CZ8601295813**

Telefon:  **+ 420 605 066 500**

E-mail:  **farmaholubice@seznam.cz**

**Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!**

|  |
| --- |
| **Stroj: Traktor (kód 008)** |
| **Výrobce/značka:** **……………………………………….** |
| **Typové označení stroje:** **…………………………………………** |
| **Požadovaný parametr** | **ANO/NE\*** | **Poznámka\*\*** |
| 4 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu |  |  |
| Objem motoru min. 4,4 l, vysokotlaké elektronické vstřikování paliva |  |  |
| Palivová nádrž nafta min. 245 l + min. 38 l AdBlue, předehřev nasávaného vzduchu |  |  |
| Jmenovitý výkon motoru min. **115 k** |  |  |
| Maximální výkon motoru min. 124 k |  |  |
| Maximální krouticí moment min. 525 Nm |  |  |
| **Maximální rychlost stroje min.** 40 km/h |  |  |
| **Bezstupňová převodovka** |  |  |
| **Tempomat** |  |  |
| Ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením včetně aktivní klidové regulace |  |  |
| Rychlost stroje 40 km/h dosažena při ekonomických otáčkám motoru |  |  |
| Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná min.**540/540 E/1000ot/min.** |  |  |
| Ovládání zadních ramen na zadních blatnících |  |  |
| **Odpružená přední náprava kat. 4,** elektrohydraulické zapínání pod zatížením, natáčecí přední blatníky |  |  |
| Úhel natočení kol min. 54° |  |  |
| Elektrohydraulické zapínaní přední a zadní 100% uzávěrky diferenciálu |  |  |
| Elektronická regulace závěsu |  |  |
| Hydraulické čerpadlo s výkonem min**. 130 l/min** |  |  |
| Nosnost zadních ramen min. 7800 kg |  |  |
| **4 elektronicky ovládané okruhy hydrauliky**, ovládání průtoku, zpětný okruh hydrauliky |  |  |
| Tříbodový rychlozávěs Kat.II/IIIN |  |  |
| Souvraťový management |  |  |
| Komfortní **odpružená kabina** s topením a filtrací nasávaného vzduchu a integrovaným digitáním panelem sloupku kabiny pro lepší výhled. |  |  |
| **Tónované skla** |  |  |
| **Klimatizace** |  |  |
| Střešní okno |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| Sedadlo spolujezdce čalouněné, audio příprava |  |  |
| Teleskopická vnější zpětná zrcátka |  |  |
| Min. 12 LED pracovních světel |  |  |
| Maják |  |  |
| Zadní stěrač a ostřikovač |  |  |
| Zadní blatníky s nástavci |  |  |
| **Vzduchové brzdy** dvouokruhové |  |  |
| Mechanický **zadní etážový závěs** pro přívěs |  |  |
| Pitonfix spodní plato |  |  |
| Tažná lišta |  |  |
| Motorová brzda |  |  |
| **Pneumatiky 480/65R28 přední, 600/65R38s pevnými disky****(disky musí být kompatibilní s traktorem CASE IH PUMA 165CVX, r. v. 2017)** |  |  |
| Posuvné poloosy |  |  |

\*Uchazeč ke každému požadovanému parametru uvede, zda nabízený stroj parametr splňuje či nikoliv.

\*\*Do poznámky uchazeč uvede konkrétní hodnotu parametru nabízeného stroje vč. měrných jednotek.

Uchazeč dále doloží fotografii/obrázek nabízeného stroje.

V…………………….dne……………………..

 ……………………………………………………………

 razítko a podpis oprávněné osoby