**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | **Dodávka automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení** |

**ÚČASTNÍK KOMPLETNĚ VYPLNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodávka automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení – 1 sestava** | |
| **Požadované technické parametry a vybavení** | **Nabízené parametry** |
| **Název (označení) automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení** | **………………………… .** |
| Výrobce | **………………………… .** |
| Robotická paletizace pro lahve i BiB | ANO / NE |
| Výkon paletizace 10.000 ks lahví / 1 hodinu + 1.000 BIB (3 l a 5 l balení) | ANO / NE |
| Pro linku BIB požadavek na balení 3 l a 5 l výrobků do skupinového balení (karton nebo fólie) + prostor pro potisk skupinových balení | ANO / NE |
| Certifikovaná váha BIB s vyřazováním | ANO / NE |
| Paletizace na palety rozměru 1 200 x 800 x 144 mm | ANO / NE |
| Kontrolní váha kartonů s vyřazováním | ANO / NE |
| Odvíječ papírových proložek pro vkládání mezi jednotlivé vrstvy skupinových balení | ANO / NE |
| Ovinování palet průtažnou fólií | ANO / NE |
| Po zabalení palety aplikace dvou paletových štítků | ANO / NE |
| Možnost připojení na informační systém | ANO / NE |
| Snadná obsluha | ANO / NE |
| Maximální výška plné palety 1 500 mm | ………… mm |
| Balení z linky Bag in Box:  Karton 3 l – 106 x 168 x 224 mm, skupinové balení folie – 4 x 3 l, 212 x 336 x mm  Karton 5 l – 128 x 185 x 245 mm, skupinové balení folie – 4 x 5 l, 257 x 371 x mm | ANO / NE |
| Balení z lahvárenské linky - řada Vinium:  Karton 157 x 236 x 335 mm, počet kartonů ve vrstvě 21 ks, 3 vrstvy na paletě  Karton 155 x 234 x 325 mm, počet kartonů ve vrstvě 21 ks, 3 vrstvy na paletě  Folie balík 155 x 234 x 325 mm, počet balíků ve vrstvě 23 ks, 3 vrstvy na paletě | ANO / NE |
| Balení z lahvárenské linky - řada ČVZ:  Karton 185 x 245 x 320 mm, počet kartonů ve vrstvě 17 ks, 2 vrstvy na paletě  Folie balík 178 x 245 x 315 mm, počet balíků ve vrstvě 18 ks, 3 vrstvy na paletě | ANO / NE |
| Zařízení pro sušení lahví před etiketováním (lepením etiket) | ANO / NE |
| **Prohlašujeme, že námi nabízená automatická robotická paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení – 1 sestava, splňuje výše uvedené parametry.** | **ANO / NE** |
| **Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů.** | **………………………….** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ……………………………………………………. Dne ……………………….

……………………….…………………………………………….

jméno a příjmení, podpis a razítko společnosti