**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace zemědělského podniku Farmarket s.r.o.**

**Dílčí část 1 - energetické prostředky sad**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
|  **Traktor speciální úzkorozchodný počet: 4 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Výkon motoru 100 – 110hp | ………… hp |
| - Náhon na všechny 4 kola | ANO/NE\* |
| - Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol | ANO/NE\* |
| - Převodovka s vícelamelovou mokrou spojkou**,** hydraulickým řazením pod zatížením, plazivou redukcí | ANO/NE\* |
| - Klimatizace, uhlíkový filtr | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružená sedačka | ANO/NE\* |
| - Hydraulika traktoru - trojdílné hydraulické čerpadlo | ANO/NE\* |
| - 3 hydraulické okruhy - 3 páry vepředu ovládané joystikem | ANO/NE\* |
| - 4 hydraulické okruhy vzadu | ANO/NE\* |
| - Přední vývodová hřídel, přední TBZ | ANO/NE\* |
| - Elektronicky ovládaná vývodová hřídel 540/750/1.000/1.400ot/min | ANO/NE\* |
| - Tříbodový výškově stavitelný závěs kategorie 2 s hydraulickým vyrovnáváním ramen vč. hydraulicky ovládaného 3. bodu | ANO/NE\* |
| - Rychloupínání konců hydraulických ramen | ANO/NE\* |
| - Závaží v zadních kolech (v každém kole) min 40kg | ANO/NE\* |
| - Vzdálenost mezi vnějšími okraji pneumatiky dané nápravy max. 1050 mm | ANO/NE\* |
| - Objem palivové nádrže min. 80l | ANO/NE\* |
| - Max. kroutící moment motoru min. 400Nm | ANO/NE\* |
| - Maximální zvedací síla zadních ramen min. 2.700kg | ANO/NE\* |
| - Maximální zvedací síla předního TBZ min. 1.400kg | ANO/NE\* |
| - Průchodnost terénem- světlá výška min. 250mm | ANO/NE\* |
| - Rychlost traktoru 40km/h | ANO/NE\* |
| - Celková váha traktoru bez závaží min. 2.800kg | ANO/NE\* |
| - Úhel řízení přední nápravy min. 55stupů | ANO/NE\* |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 4ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
|  **Systém automatického řízení traktoru podle GPS (autopilot) počet: 2 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Kompatibilní s pořizovaným traktorem | ANO/NE\* |
| - Monitor s úhlopříčkou min. 31cm | ANO/NE\* |
| - Příjem signálů GPS a Glonas | ANO/NE\* |
| -Korekce RTK (2,5cm) | ANO/NE\* |
| - Ultra pomalé rychlosti od 37m/hod | ANO/NE\* |
| - Integrovaný převodník navig. linii z cizí navigace | ANO/NE\* |
| - Modul práce ve sponu | ANO/NE\* |
| -Tvorba záhonů a průjezdných cest | ANO/NE\* |
| - Aktivní řízení nářadí (disky, posuv, pluh) | ANO/NE\* |
| - Vzdálený servis | ANO/NE\* |
| -Registrace odrůd  | ANO/NE\* |
| - Zóny dle souvratí | ANO/NE\* |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*