**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace zemědělského podniku Farmarket s.r.o.**

**Dílčí část 4 – protimrazová ochrana**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
|  **Stroje a zařízení na protimrazovou ochranu I počet: 3 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nesená konstrukce do zadního TBZ | ANO/NE\* |
| - Dva výfuky tepla | ANO/NE\* |
| - Hmotnost bez plynových lahví do 300 - 400kg | ………… kg |
| - Max. dosah ventilátoru min. 70m | ………… m |
| - Max. otáčky kardanu 540ot/min | ANO/NE\* |
| - Průměrná spotřeba plynu do 40kg/h | ………… kg/h |
| - Počet plynových lahví min. 6ks | ………… ks |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Stroje a zařízení na protimrazovou ochranu II počet: 3 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nesená konstrukce do zadního TBZ | ANO/NE\* |
| - Jeden výfuk tepla | ANO/NE\* |
| - Hmotnost bez plynových lahví do 300 - 400kg | ………… kg |
| - Max. dosah ventilátoru min. 40m | ………… m |
| - Max. otáčky kardanu 540ot/min | ANO/NE\* |
| - Průměrná spotřeba plynu do 40kg/h | ………… kg/h |
| - Počet plynových lahví min. 4ks | ………… ks |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*