**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

k  zakázce malého rozsahu:

„**Vybavení pneuservisu – stroje a technologie, nářadí, nábytek,**

**hardwarové a softwarové vybavení**“

**2. část zakázky – Nářadí pro vybavení pneuservisu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Parametr nabízeného stroje *(doplní uchazeč)*** |
| **PNEU rázový utahovák** |
| Levý i pravý chod | ANO | ANO/NE\*  |
| Min. povolovací moment 1750 Nm | ANO | ANO/NE\*  |
| **PNEU rázový utahovák velký** |
| Max. utahovací moment min. 2500 Nm | ANO | ANO/NE\*  |
| Levý i pravý chod | ANO | ANO/NE\*  |
| **Kované nástrčné hlavice pro rázový utahovák** |
| Sada obsahující velikosti: 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 | ANO | ANO/NE\*  |
| **PNEU bruska** |
| Regulace rychlosti  | ANO | ANO/NE\*  |
| Sklíčidlo 6 mm | ANO | ANO/NE\*  |
| Stopková bruska | ANO | ANO/NE\*  |
| **Tlakové dělo** |
| Objem min. 16l | ANO | ANO/NE\*  |
| Tlak max. 10 bar | ANO | ANO/NE\*  |
| Včetně bezpečnostních prvků | ANO | ANO/NE\*  |
| **PNEU hustič** |
| Cejchovaný | ANO | ANO/NE\*  |
| Analogový | ANO | ANO/NE\*  |
| Hadice min. 1 m | ANO | ANO/NE\*  |
| Rozsah 0,3 – 10 bar | ANO | ANO/NE\*  |
| **Odsavačka oleje** |
| Pojízdná | ANO | ANO/NE\*  |
| Pneumatická | ANO | ANO/NE\*  |
| Objem nádoby min. 20l | ANO | ANO/NE\*  |
| **Vozík s nářadím** |
| Obsahuje Sadu TORX křížových a plochých šroubováků | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje Sadu GOLA ½“ a ¼“ | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu kladiv  | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu sekáčů a průbojníků | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje SIKO kleště | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu očkoplochých klíčů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu HEX klíčů a šroubováků | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu kleští | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu bitů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu stranových klíčů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu ráčnových klíčů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu vyrážečů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu segrových kleští | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu nástrčných klíčů | ANO | ANO/NE\*  |
| **Ruční vrtačka** |
| Pravý i levý chod | ANO | ANO/NE\*  |
| Dvourychlostní  | ANO | ANO/NE\*  |
| S příklepem | ANO | ANO/NE\*  |
| **Pojízdný hydraulický zvedák ruční** |
| Nosnost min. 3t | ANO | ANO/NE\*  |
| Zdvih min. 40 cm | ANO | ANO/NE\*  |
| **Vozík na pneu** |
| Min. nosnost 50 kg | ANO | ANO/NE\*  |
| Ruční | ANO | ANO/NE\*  |
| **Vzduchové hadice** |
| Sada tlakových hadic včetně koncovek 5 a 10m spirálová | ANO | ANO/NE\*  |
| Sada tlakových hadic včetně koncovek 15m na navíjecím bubnu | ANO | ANO/NE\*  |
| **Vysokotlaký čistič horkovodní** |
| Naftový | ANO | ANO/NE\*  |
| Pojízdný | ANO | ANO/NE\*  |
| Množství vody min. 450l | ANO | ANO/NE\*  |
| Napájení 400V/50Hz | ANO | ANO/NE\*  |
| **GOLA sada nářadí** |
| Obsahuje velikosti ½ a ¼ a 3/8 v kufru | ANO | ANO/NE\*  |
| **Svěrák zámečnický** |
| Otočný | ANO | ANO/NE\*  |
| Kovaný | ANO | ANO/NE\*  |
| Čelisti min. 150 mm | ANO | ANO/NE\*  |
| **Sada elektronářadí** |
| Izolované do 1000V | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje křížové, ploché a TORX šroubováky | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje zkoušečku napětí | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sadu kleští (kombinované, boční štípací, odizolovací) | ANO | ANO/NE\*  |
| **Montážní lampa - 2ks** |
| LED | ANO | ANO/NE\*  |
| Akumulátorová s nabíječkou | ANO | ANO/NE\*  |
| **Klíč na kola – 2ks** |
| Křížový | ANO | ANO/NE\*  |
| Otočný | ANO | ANO/NE\*  |
| **Montážní páka - sada** |
| Kované |  |  |
| **Nástrčné klíče na ALU kola - sada** |
| Obsahuje velikosti 17, 19 a 21 | ANO | ANO/NE\*  |
| S ochranou proti poškrábání disků | ANO | ANO/NE\*  |
| **Sada kleští na hadicové spony** |
| Kleště na spony | ANO | ANO/NE\*  |
| **Souprava k měření tlaku oleje** |
| Min. rozsah 0-20 bar | ANO | ANO/NE\*  |
| S redukcemi | ANO | ANO/NE\*  |
| **Sada pro výměnu oleje** |
| Obsahuje sadu trychtýřů | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje ruční odsávačku tekutin | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje klíč na olejové filtry | ANO | ANO/NE\*  |
| Obsahuje sběrnou nádobu | ANO | ANO/NE\*  |
| **Refraktometr** |
| Pro měření elektrolytu baterií, chladící kapaliny, kapaliny do ostřikovačů a koncentrace AdBlue | ANO | ANO/NE\*  |
| **Zátěžový tester na autobaterie** |
| 6 a 12 V | ANO | ANO/NE\*  |
| Max. zatěžovací proud min. 8 A | ANO | ANO/NE\*  |
| **Sada k nouzovému otevírání dveří automobilu** |
| Kompletní sada | ANO | ANO/NE\*  |
| **Podpěry pod auto – 2ks** |
| Mechanicky stavitelné | ANO | ANO/NE\*  |
| Nosnost min. 3/1 ks | ANO | ANO/NE\*  |
| **Momentový klíč** |
| Min. do 200 Nm | ANO | ANO/NE\*  |
| Mechanický, stavitelný  | ANO | ANO/NE\*  |
| **Montážní lehátko** |
| Nosnost 120 kg | ANO | ANO/NE\*  |
| Na kolečkách | ANO | ANO/NE\*  |
| **Multimetr** |
| Přenosný | ANO | ANO/NE\*  |
| S funkcemi pro automobily | ANO | ANO/NE\*  |

 \* nehodící se škrtněte

V …………………………………………., dne ………………………………………….

**Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče[[1]](#footnote-1):**

Titul, jméno, příjmení: ………………………………………….

Podpis oprávněné osoby: ………………………………………….

1. Technická specifikace musí být podepsáno v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či na základě zplnomocnění. [↑](#footnote-ref-1)