*Příloha č. 2 - technická specifikace*

|  |
| --- |
| **Nákup lesnické techniky – odvozní souprava** |
|  | **parametr plnění** | **parametr požadovaného plnění (vyplní uchazeč)** |
| *Tahač* |
| Konfigurace náprav | 6x6 |  |
| Dvojitý rám | ano |  |
| Pomocné brzdy – retardér o minimálním brzdovém točivém momentu | min. 500 kW |  |
| AdBlue nádrž | min. 80 l |  |
| Výkon motor | min. 500hP |  |
| Spojka | Automatická – 3 pedály |  |
| Kabina s lůžkem | ano |  |
| Rozvor | min. 4300 mm |  |
| Nezávislé topení | min. 3kW |  |
| Klimatizace | automatická |  |
| Emise motoru | EURO 6 |  |
| Zadní dvounáprava s redukcemi v nábojích kol | ano |  |
| Pneumatiky hnané nápravy | 315 80 R 22,5 |  |
| Rozměry pneumatik - přední náprava | 385/65 R 22,5 |  |
| Navigace s handsfree a bluetooth | ano |  |
| Nádrž paliva | min. 400 l |  |
| Chladič oleje převodovky | ano |  |
| Barevný odstín kabiny | bílo zelená |  |
|  |  |  |
| *Nástavba pro odvoz krátkého dříví* |
| Ložná délka | max. 5800 mm |  |
| Přepravovaný sortiment  | 2x2, 1x3, 1x4, 1x5 m |  |
| Čelo ocelové | ano |  |
| 4 ks Al opleny 9t  | ano |  |
| 8 ks Al klanice 9t | ano |  |
| Biologicky odbouratelný hydraulický olej | ano |  |
| Blatníky překryté plachtou | ano |  |
| Nádržka na vodu | ano |  |
| Montáž HNJ na pomocný rám na zádi vozidla | ano |  |
|  |  |  |
| *3- nápravový přívěs pro odvoz krátkého dříví* |
| Ložná délka | min. 7000 mm |  |
| Přepravovaný sortiment | 3x2, 2x3, 2x4, 1x5 m |  |
| Zatížení náprav 3x11t | ano |  |
| Kotoučové brzdy | ano |  |
| Teleskopická oj | ano |  |
| Ochrana před zachycením drapákem 2 ks | ano |  |
| Maximální pohotovostní hmotnost | max. 5100 kg |  |
| 1 ocelový pevný + 5 ks AL oplenů 9t  | ano |  |
| 12ks Al klanic 9t | ano  |  |
|  |  |  |
| *Hydraulický nakládací jeřáb (hydraulická ruka – HR)* |
| Zvedací moment | min. 155 kNm |  |
| Otáčecí moment | min. 31 kNm |  |
| Nosnost na 9 m | min. 1650 kg |  |
| HR skládaná do Z | ano |  |
| Dosah ramene | min. 9,5 m |  |
| Kroutící moment | min. 30 kNm |  |
| Úhel natáčení | min. 420° |  |
| Hmotnost včetně opěr bez příslušenství | max. 2750 kg |  |
| Min. dodávané množství oleje do rozvaděčů | 2 x 80 l |  |
| Výklopné talíře podpěr | ano |  |
| Opěry jsou pevná součást podstavce | ano |  |
| Vyhřívaná sedačka  | ano |  |
| Čtyřsponový závěs | ano |  |
| Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla | ano |  |
| 1 ks volná hydraulická funkce | ano |  |
| Drapák o obsahu | min. 0,5 m2 |  |
| Hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene | ano |  |
| Olejový chladič | ano |  |
| Dvouokruhové čerpadlo 70/70 l | ano |  |
| 4 ks LED světel | ano |  |
| Startování a vypínání motoru vozidla z HR | ano |  |
| Přidávání otáček motoru vozidla z HR | ano |  |
| Kotevní šrouby | ano |  |
| Nekonečný rotátor | ano |  |
| Opěrka kmenů | ano |  |
| Olejová nádrž | min. 200 l |  |
|  |  |  |

*Z*

*Pozn. Uchazeč vyplní zeleně podbarvená pole tabulky. Do tabulky doplní hodnotu nebo text ANO/NE, v závislosti na tom, zda předmět plnění požadovaný parametr splňuje či ne. Uchazeč dále uvede místo, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.*

V…………………………………. dne \_\_. \_\_. 2018

………………………………………………………………………….

*podpis oprávněné osoby, razítko*