**Krycí list nabídky**

* **Zakázka na dodávku**

**Název: Pořízení sklízecí mlátičky**

* **Základní identifikační údaje**

Zadavatel:

Obchodní firma: Ing. Josef Holčapek

Místo podnikání: 675 45 Šebkovice 93

IČ: 48522945

DIČ: CZ6505302034

E-mail: jholcapek@seznam.cz

**Účastník výběrového řízení:**

Název:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba :

Tel.:

* **Nabídková cena**

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaj, který je předmětem hodnocení** | |
| *Celková nabídková cena bez DPH* | *,- Kč* |
| *DPH (…………%)* | *,- Kč* |
| *Cena Celkem* | *,- Kč* |

* **Měna, ve které je nabídková cena uvedena** Kč
* **Popis základních technických parametrů stroje**

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

**Sklízecí mlátička**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| Min. 6 válec |  |  |
| Výkon motoru 230 HP – 260 HP při 2100 ot-1 |  |  |
| Splňuje min. normu Tier IVa |  |  |
| Kabina s klimatizací a topením |  |  |
| Odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| Sedadlo spolujezdce |  |  |
| Seřiditelný volant |  |  |
| Palubní monitor min. s kontrolou ztrát zrna a s kontrolou otáček mlátičky |  |  |
| Drtič slámy |  |  |
| Rozmetač plev |  |  |
| Žací lišta s pracovní šířkou min. 6 m |  |  |
| Žací lišta typ „vario“ – regulace délky žacího stolu bez dodatečné montáže předválu, nebo obdobné technické řešení |  |  |
| Řepková výbava – min 1 x hydraulický dělič |
| Podélné i příčné (plné) kopírování lišty |  |  |
| Transportní vozík lišty |  |  |
| Náhradní kosa |  |  |
| Zásobník zrna min. objem 8 000 l |  |  |
| Rychlost vyprazdňování zásobníku min. 100 l/s |  |  |
| Sítová skříň s automatickým vyrovnáváním do příčného svahu, nebo jiné technické řešení |  |  |
| Počet vytřasadel min. 5 |  |  |
| Mlátící ústrojí mlatkové |  |  |
| Mlátící ústrojí „vícebubnové“ se separací zrna min. pod dvěma bubny |  |  |
| Min. šířka mlátícího bubnu 1250 mm |  |  |
| Min. průměr mlátícího bubnu 600 mm |  |  |
| Ovládání pohonu mlácení z kabiny |  |  |
| Pojezdová rychlost 30 km/hod |  |  |

* **Oprávněná osoba za účastníka jednat**

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva atd.) a poskytne veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem. Uchazeč dále prohlašuje, že je touto nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty, jak je určena v zadávací dokumentaci.

V  dne

………………………