**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Strojové vybavení“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč.****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Traktor speciální úzkorozchodný
 | ANO/NE\* |
| * Šířka rozchodu kol max. 1,7m
 | ANO/NE\* |
| * Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč.
 | ANO/NE\* |
| * 3 – válcový motor
 | ANO/NE\* |
| * Objem motoru min. 3 000 ccm
 | ANO/NE\* |
| * Plynulá převodovka s rozsahem rychlosti od 0,02 km/h do 40 km/h
 | ANO/NE\* |
| * odpružená přední náprava
 | ANO/NE\* |
| * nárůst točivého momentu min. 25 %
 | ANO/NE\* |
| * management řízení motoru a převodovky
 | ANO/NE\* |
| * klimatizace
 | ANO/NE\* |
| * možnost uložení minimálně 2 rychlostních rozsahů paměti tempomatů
 | ANO/NE\* |
| * kombinované ovládání pojezdu a možnost rychlé reverzace převodovky
 | ANO/NE\* |
| * zadní vývodový hřídel – otáčky 540/540Eco/1000 ot./min
 | ANO/NE\* |
| * zadní tříbodové zvedací zařízení
 | ANO/NE\* |
| * přední tříbodové zvedací zařízení – kategorie 2 – dvojčinné s možností plynulé úrovně regulace
 | ANO/NE\* |
| * výkon hydraulického čerpadla min. 30 l/min
 | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***