**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Strojové vybavení“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč.**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Traktor speciální úzkorozchodný | ANO/NE\* |
| * Šířka rozchodu kol max. 1,7m | ANO/NE\* |
| * Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. | ANO/NE\* |
| * 3 – válcový motor | ANO/NE\* |
| * Objem motoru min. 3 000 ccm | ANO/NE\* |
| * Plynulá převodovka s rozsahem rychlosti od 0,02 km/h do 40 km/h | ANO/NE\* |
| * odpružená přední náprava | ANO/NE\* |
| * nárůst točivého momentu min. 25 % | ANO/NE\* |
| * management řízení motoru a převodovky | ANO/NE\* |
| * klimatizace | ANO/NE\* |
| * možnost uložení minimálně 2 rychlostních rozsahů paměti tempomatů | ANO/NE\* |
| * kombinované ovládání pojezdu a možnost rychlé reverzace převodovky | ANO/NE\* |
| * zadní vývodový hřídel – otáčky 540/540Eco/1000 ot./min | ANO/NE\* |
| * zadní tříbodové zvedací zařízení | ANO/NE\* |
| * přední tříbodové zvedací zařízení – kategorie 2 – dvojčinné s možností plynulé úrovně regulace | ANO/NE\* |
| * výkon hydraulického čerpadla min. 30 l/min | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***