**Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů**

**Název zakázky:** Pořízení užitkového vozidla v kategorii N1

Dodané vozidlo musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni (předmětem dodávky tudíž musí být užitkový vůz s níže uvedenými či lepšími parametry).

**Užitkové vozidlo kategorie N1 – skříňová dodávka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÝ** | **NABÍZENÝ** |
| Kategorie vozidla N1  (bude uvedeno ve velkém technickém listě) | ANO |  |
| Celková hmotnost | do 3,5 t |  |
| Karoserie | Skříňová |  |
| Dvojkabina pro 5-7 osob | ANO |  |
| Délka nákladového prostoru | Min. 2200 mm |  |
| Výška nákladového prostoru | Min. 1800 mm |  |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | Min. 1300 mm |  |
| Výkon motoru | Min. 120 kW |  |
| Palivo | nafta |  |
| Převodovka | 6° manuální |  |
| Emisní norma | Euro 6 a vyšší |  |
| Min. airbag řidiče + spolujezdce | ANO |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |  |
| Volant | min. podélně nastavitelný |  |
| Zásuvka v nákladovém prostoru | 12 V |  |
| Manuální klimatizace | ANO |  |
| Autorádio FM s Bluetooth, Hands free | ANO |  |
| Kožený volant | ANO |  |
| ABS, ESP, asistent pro rozjezd do svahu | ANO |  |
| Schůdek v zadním nárazníku | ANO |  |
| Lapače nečistot | ANO |  |
| * 1. Rezervní ocelové kolo | ANO |  |
| * 1. Protiskluzová podlaha nákladového prostoru | ANO |  |
| * 1. Obložení spodní části stěn v nákladovém prostoru | ANO |  |
| * 1. Zadní dvoukřídlé dveře otevíratelné min. do 180 | ANO |  |
| * 1. Záruka | Min. 36 měsíců nebo min. 100 000 km (podle skutečnosti, která nastane dříve) |  |

**Uchazeč o zakázku čestně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které v této technické specifikaci uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.**

|  |  |
| --- | --- |
| V……………… dne…………… | ………………………………………………………..  Razítko a podpis uchazeče |