Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů

**čtečka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **Nabízený** |
| * Max. rozměry 200 x 100 x 26 mm
 | ANO |  |
| * Váha: max 700g včetně rukojeti
 |  ANO |  |
| * Displej: min. 5.2“
 |  ANO |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Dotyková panel – možné

Ovládat rukaviceminebo mokrýmarukama |   |  |

 | ANO |  |
| * Audio: reproduktor, 2 x vestavěný mikrofon
 | ANO |  |
| * Provozní teploty cca -10 až 50°C
 | ANO |  |
| * Odolnost vůči 1,5 m pádu na beton
 | ANO |  |
| * 1D scan,

1D symbologie, 2D Imager, 2D symbologie | ANO |  |
| * Dosah čtení cca 6m/20ft
 | ANO |  |

**Váha do podnikové prodejny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **Nabízený** |
| * Schválení pro obchodní vážení
 | ANO |  |
| * Max.váživost cca 6kg/15kg e =2/5g
 | ANO |  |
| * Výpočet ceny,cena za 1kg,celková cena
 | ANO |  |
| * Min.99 položek PLU
 | ANO |  |
| * Funkce přičítání dalších položek
 | ANO |  |
| * Nerezová vážící plocha min.250x350mm
 | ANO |  |
| * Vnitřní dobíjitelná baterie na min.150hod vážení
 | ANO |  |
| * Síťový adapter
 | ANO |  |
| * Voděodolná klávesnice
 | ANO |  |