Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů

**čtečka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **Nabízený** |
| * Max. rozměry 200 x 100 x 26 mm | ANO |  |
| * Váha: max 700g včetně rukojeti | ANO |  |
| * Displej: min. 5.2“ | ANO |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Dotyková panel – možné   Ovládat rukavicemi  nebo mokrýma  rukama |  |  | | ANO |  |
| * Audio: reproduktor, 2 x vestavěný mikrofon | ANO |  |
| * Provozní teploty cca -10 až 50°C | ANO |  |
| * Odolnost vůči 1,5 m pádu na beton | ANO |  |
| * 1D scan,   1D symbologie,  2D Imager,  2D symbologie | ANO |  |
| * Dosah čtení cca 6m/20ft | ANO |  |

**Váha do podnikové prodejny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **Nabízený** |
| * Schválení pro obchodní vážení | ANO |  |
| * Max.váživost cca 6kg/15kg e =2/5g | ANO |  |
| * Výpočet ceny,cena za 1kg,celková cena | ANO |  |
| * Min.99 položek PLU | ANO |  |
| * Funkce přičítání dalších položek | ANO |  |
| * Nerezová vážící plocha min.250x350mm | ANO |  |
| * Vnitřní dobíjitelná baterie na min.150hod vážení | ANO |  |
| * Síťový adapter | ANO |  |
| * Voděodolná klávesnice | ANO |  |