**Příloha č. 1 Tabulka PožadovanýCh parametrů -**

**„Pořízení technologií do společnosti Severofrukt, akciová společnost - plnící a zavírací automat a popisovací zařízení„**

**1. Plnící a zavírací automat na ovocné a zeleninové koncentráty včetně stojanové plničky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **nabízený** |
| Rotační podavač pro automatické zásobování karuselu prázdnými obaly dle zadání | **ANO** |  |
| Možnost plnění, lahev 300ml, sklo, korunkový šroubovací uzávěr | **ANO** |  |
| Možnost plnění, lahev 750ml, sklo, korunkový šroubovací uzávěr | **ANO** |  |
| Možnost plnění, kanystr 5000 ml, plast, uzávěr SK 38 | **ANO** |  |
| Výkon dávkování (obal 300ml) dle pěnivosti kapaliny  | **max 900 ks/hod** |  |
| Výkon dávkování (obal 750ml) dle pěnivosti kapaliny | **max 700 ks/hod** |  |
| Výkon dávkování (obal 5000ml) dle pěnivosti kapaliny | **max 180ks/hod** |  |
| Kapacita vstupního zásobníku | **cca 3000 cm2** |  |
| Průměr obalu min 55 mm - max 80 mm | **ANO** |  |
| Hmotnost plnícího a zavíracího automatu - max 150kg | **ANO** |  |
| Výškové nastavení plnící jehly/šroubovací hlavy150 - 250 mm | **ANO** |  |
| Příkon (bez plničky)  | **cca 500W** |  |
| Stojanová plnička – výkon 15 - 1500 l/hod | **ANO** |  |
| Nastavitelnost plničky po 1 ml | **ANO** |  |
| Viskozita 100 - 20 000 mPa.s. | **ANO** |  |
| Plnička je vybavena protiúkapovým výstupním ventilem s funkcí zpětného chodu na konci dávky | **ANO** |  |

**2. Popisovací zařízení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **nabízený** |
| Vhodné do potravinářských a farmaceutických provozů | **ANO** |  |
| Hydraulický systém s nízkou spotřebou inkoustu | **ANO** |  |
| Funkce pro přetlak vzduchu v tiskové hlavě | **ANO** |  |
| Možnost až 3 řádky tisku | **ANO** |  |
| Výška znaků: od cca 0,8 do cca 16 mm | **ANO** |  |
| Rychlost linky min. do 300 m/min | **ANO** |  |
| paměť na min. 140 zpráv | **ANO** |  |
| možnost vytváření a tisku loga | **ANO** |  |
| funkce opakovaného tisku | **ANO** |  |
| volitelné vertikální mezery mezi řádkami | **ANO** |  |
| automatický kalendář a tisk datumu expirace | **ANO** |  |
| Možnost čárových kódů CODE39, EAN 13, CODE 128(A,B,C), EAN (A, B, C) | **ANO** |  |
| Uživatelské rozhraní v češtině | **ANO** |  |