# **Technická specifikace**

Kontinuální karuselová rotační plnička

Dvou-dráhová se zataveným víčkem

(Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní parametry** | **Splnění parametru** |
| Min. kapacita (ks/h) | 2 000 | ANo/NE |
| Min. objem zmrzliny (ml) – 1. dráha | 80 | ANo/NE |
| Min. objem zmrzliny (ml) – 2. dráha | 100 | ANo/NE |
| Kontinuální výrobník zmrzliny (freezer) o minimální kapacitě 300 litrů za hodinu | ANo/NE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Další** | **Splnění parametru** |
| Doprava, instalace a zprovozněníPředání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě, tj. zejména: - záruční list (min. 24 měsíců)- technický list- návod k obsluze a údržbě, případné doklady o provedených revizích,  | ANo/NE |