**Příloha č. 3**

**Technická specifikace dodávky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:****Název výběrového řízení:** | ***„Pořízení mobilních strojů“******„Pořízení mobilních strojů 2“*** |

|  |
| --- |
| **Zadavatel** |
| **Název:** | Václav Klecar |
| **Sídlo:** | Kohoutov 108, 544 01 Dvůr Králové n.L. |
| **IČ:** | 45943664 |
| **DIČ:** | CZ7302123092 |
| **Kontaktní osoba:** | Václav Klecar |
| **Telefon - mobil:** | +420 733 109 439 |
| **E-mail:** | v.klecar@seznam.cz |

|  |
| --- |
| **Stroj:**čelní nesený žací diskový stroj **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:S** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| pracovní záběr minimálně 3 000 mm |  |
| systém pro zpracování píce – prstový lamač - kondicionér |  |
| čelní závěs a pohon kardanem 1000 ot/min |  |
| systém rychlovýměny žacích nožů bez šroubování |  |
| výměnné plazy umožňující sečení s výškou strniště 40 a 80 mm |  |
| snadná demontovatelnost systému pro zpracování píce a možnost práce bez něj |  |
| systém zavěšení žací lišty umožňující příčný výkyv v rozsahu minimálně 30 stupňů |  |
| systém zavěšení žací lišty umožňující podélný výkyv v rozsahu minimálně 20 stupňů |  |
| systém zavěšení žací lišty umožňující výškový rozsah minimálně 450 mm |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\*Nehodící se škrtněte/ vymažte

V………………………………………..dne………… …………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***