**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace mechanizace“**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Traktor speciální úzkorozchodný počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Minimální výkon motoru 62 kW, maximální kroutící moment minimálně 351 Nm | ……/.…. kW/Nm |
| - 4 - válcový motor o zdvihovém objemu minimálně 3.350 cm3, řešení emisních předpisů bez filtru DPF, bez použití AdBlue | …….…. cm3 |
| - Elektronické řízení otáček motoru s minimálně 2 pamětmi | …….…. kW |
| - Převodovka 40 km/ hod s reverzací směru jízdy bez spojky  | ANO/NE\* |
| - Minimálně 32 převodových stupňů pro jízdu vpřed a 16 převodových stupňů vzad, 2stupňový násobič kroutícího momentu minimálně | ANO/NE\* |
| - Elektricky ovládaná spojka na kulise řadící páky | ANO/NE\* |
| - Otáčky na zadní vývodové hřídeli minimálně 540/540 ECO | ANO/NE\* |
| - Uzávěrky diferenciálů na přední a zadní nápravě, odpojitelný pohon všech kol  | ANO/NE\* |
| - Hydraulický systém s minimálně 8 páry dvojčinných hydraulických okruhů, minimálně 5 párů rychlospojek mezi nápravami, 3 páry rychlospojek v zadní části traktoru | …….…. ks |
| - Elektrický joystik pro mezinápravové hydraulické okruhy, z kabiny elektricky regulovatelný hydraulický vývod na pohon hydromotoru a volná vratka s rychlospojkami mezi nápravami traktoru | …….…. kg |
| - Hydraulická čerpadla o výkonu minimálně 34 l/ min pro řízení a mazání traktoru a minimálně 75 l/ min pro práci tříbodového závěsu a hydraulické rychlospojky  | ……/.…. l/min |
| - Zadní tříbodový závěs, elektrohydraulicky ovládaný | ANO/NE\* |
| - Hydraulicky nastavitelné stabilizátory dolních ramen  | ANO/NE\* |
| - Hydraulicky zvedatelné pravé táhlo | ANO/NE\* |
| - Čelní tříbodový závěs | ANO/NE\* |
| - Kabina s topením, klimatizací | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Sklízeč hroznů návěsný počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Agregace s traktorem prostřednictvím tříbodového závěsu traktoru | ANO/NE\* |
| - Hydraulický pohon kol sklízeče, výkon hydromotorů v kolech regulovatelný z kabiny traktoru, vč. navyšování výkonu pohonu kol  | ANO/NE\* |
| - Hydraulický systém sklízeče pro obsluhu veškerých hydraulicky poháněných funkcí, nezávislý na hydraulice traktoru, vč. souvraťového managemantu | ANO/NE\* |
| - Hydraulické vyrovnávání stroje minimálně 65 cm | ……….. cm |
| - Výška sklízeče max. 3.350 mm | ……….. mm |
| - Ovládání a nastavení veškerých funkcí sklízeče z kabiny traktoru, vč. nastavení vzdálenosti mezi setřásacími prsty | ANO/NE\* |
| - Odpružená sklízecí komora se 7-mi páry sklízecích prstů a uchycením každého prstu ve dvou držácích, všechny držáky s aktivním natáčením | ……... párů |
| - Vzduchové odpružení lamel sklízecí komory | ANO/NE\* |
| - Stejnosměrný posuv oběžných dopravníků sklízecí komory | ANO/NE\* |
| - Nerezové zásobníky vyklápěné dozadu o celkovém objemu minimálně 3 200 litrů | ANO/NE\* |
| - Vyprazdňovací výška zásobníků min. 3.000 mm | ……….. mm |
| - Separační systém pro dodatečné odloučení mechanických nečistot se separačním pásem a min. 5 řadami vibrujících prstů | ANO/NE\* |
| - Automatické snížení počtu setřásacích kmitů při nárazu na betonový sloupek | ANO/NE\* |
| - Minimální výška sběru od 150 mm | ……….. mm |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Mulčovač počet: 1 ks** |
| **Výrobce: ………………** |
| **Typové označení stroje: ………………………** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Hydraulicky ovládané rameno | ANO/NE\* |
| - Pracovní záběr min. 1.660 mm | ……….. mm |
| - Celková šířka max. 1.830 mm | ……….. mm |
| - Uchycení do zadního tříbodového závěsu traktoru kat.II | ANO/NE\* |
| - Bezpečnostní mechanismus proti poškození při objíždění překážek | ANO/NE\* |
| - Hydraulicky ovládaný náklon mulčovače +90°/ -60° | ANO/NE\* |
| - Hydraulický stranový posuv pro horizontální vyosení z kabiny traktoru během jízdy | ANO/NE\* |
| - Převodovka s průběžným pohonem, 540 ot./ min | ANO/NE\* |
| - Ochrana převodovky integrovanou volnoběžkou | ANO/NE\* |
| - Rotor s min. 22-ti kladivy | …..……. ks |
| - Přivařený zesilující vnitřní plát pracovní komory | ANO/NE\* |
| - Výškově nastavitelný zadní válec | ANO/NE\* |
| - Homokinetický kardan | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*