**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Pořízení strojového vybavení pro nezemědělskou činnost“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Buldozer počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Provozní hmotnost 13 000 – 15 000 kg | ANO/NE\* |
| Šířka pásů 500 – 600 mm | ANO/NE\* |
| Celková šířka přes pásy 2 300 – 2 340 mm | ANO/NE\* |
| Styčná délka pásů na zemi 2 600 – 2 700 mm | ANO/NE\* |
| Pohon pojezdu - hydrostatický | ANO/NE\* |
| Emisní norma min. EU Stage V | ANO/NE\* |
| Objem motoru min. 4,5l | ANO/NE\* |
| Jmenovitý čistý výkon motoru dle SAE J1349 - min. 96 kW | ANO/NE\* |
| Jmenovité maximální otáčky motoru max. 2 100 RPM | ANO/NE\* |
| Objem palivové nádrže min 200 l | ANO/NE\* |
| 6-směrná radlice | ANO/NE\* |
| 3-zubý rozrývač | ANO/NE\* |
| 3D nivelační systém - instalace na kabině dozeru | ANO/NE\* |
| Další příslušenství k zajištění funkčního celku s nivelačním systémem nabízeného dozeru:   * Laserový sensor pro práci ve 2D * Elektronický stožár pro práci ve 2D * Rotační laser * Teleskopická lať pro lasery * Zobrazovací zařízení (tablet) * Referenční stanice * GNSS rover | ANO/NE\* |
| **Další parametry:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***