**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE**

**Název zakázky: „Modernizace technologie ve vinařství“**

**Dílčí část 1: Filtrace**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kazetový membránový filtr počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Min. 4m2 filtrační plochy s možností navýšení | …..…... m2 |
| - Slouží pro filtraci kalů, kvasnic, bentonitů, vína a moštů | ANO/NE\* |
| - Hermeticky uzavřený systém filtrace | ANO/NE\* |
| - Integrovaná membrána | ANO/NE\* |
| - Možnost dolisování filtračního koláče pro zvýšení výnosu vinného moštu/vína | ANO/NE\* |
| - Šetrné samonasávací pístomembránové čerpadlo | ANO/NE\* |
| - Integrovaná membrána | ANO/NE\* |
| - Násobič tlaku pro zvýšení přítlaku membrány na maximální tlak min.1,4kPa | ………. kPa |
| - Celonerezové provedení | ANO/NE\* |
| - Maximální výlisnost kalů min. 94% | …………. % |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*

**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE**

**Název zakázky: „Modernizace technologie ve vinařství“**

**Dílčí část 2: Fermentace vína**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Macerační tank na výrobu bílých vín počet: 2 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Macerační nerezová nádoba na výrobu bílých vín | ANO/NE\* |
| - Objem min. 2.500 l | ………..…. l |
| - Šikmá hřídel pro míchání rmutu s elektromotorem | ANO/NE\* |
| - Dvojité dno s el. ohřevem | ANO/NE\* |
| - Duplikátor chlazení po celé válcové ploše nádrže (kromě vrat a ventilů nádoby) | ANO/NE\* |
| - Tepelná izolace nádoby a nerez zaplechování | ANO/NE\* |
| - Automatika ovládání míchání, chlazení a ohřevu | ANO/NE\* |
| - Totální výpust - kulový ventil DN 100 | ANO/NE\* |
| - Stáčecí výpust – kulový ventil DN 50 | ANO/NE\* |
| - Pravoúhlá vrata | ANO/NE\* |
| - Horní průlez min. 400 m | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |
| **Cena v Kč bez DPH za 2ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Systém řízeného kvašení a chlazení počet: 1 komplet** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Chladící agregát s výkonem min. 18.000 l moštu | ANO/NE\* |
| - Akumulační nerez nádrž s izolací a nerez opláštěním o objemu min. 100 l | ………..…. l |
| - Min. 250 l chladící kapaliny | ………..…. l |
| - Barevný ovládací panel s nainstalovaným dotykovým displejem o velikosti min. 10" | ANO/NE\* |
| - 17 ks dopojů tanků vč. stávajících | ANO/NE\* |
| - 15 ks teplotních čidel | ANO/NE\* |
| - 15 ks motorizovaných kulových kohoutů | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1komplet** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Nerezové nádoby počet: 5 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Objem nádrží (dělená) 1.500 + 1.500 l | ………..…. l |
| - Duplikátor chlazení na každé komoře | ANO/NE\* |
| - Vývody duplikátorů vyvedeny k hornímu okraji nádrže | ANO/NE\* |
| - 3 nohy, přední dvě výškově stavitelné | ANO/NE\* |
| - Horní průlez 220 mm s kvasným ventilem (pouze u horních nádob) | ANO/NE\* |
| - Nerezová jímka na teplotní čidlo | ANO/NE\* |
| - Kruhové výztuhy mezidna | ANO/NE\* |
| - Síla materiálu pláště a dna min. 2 mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |
| **Cena v Kč bez DPH za 5ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Vyvíječ páry počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Celonerezové provedení | ANO/NE\* |
| - Teplota páry až 110 ° C | ANO/NE\* |
| - Mobilní provedení | ANO/NE\* |
| - Maximální výkon min. 15 kg páry/hod | ………..…. kg páry/hod |
| - Neomezená doba propařování | ANO/NE\* |
| - Rychlá doba nahřívání agregátu | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*

**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE**

**Název zakázky: „Modernizace technologie ve vinařství“**

**Dílčí část 3: Skladování**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Drátěné koše počet: 60 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Drátěné koše na skladování vína v lahvích, s výztuhou, o rozměrech 1150x900x980mm | ANO/NE\* |
| - Povrchová úprava galvanické zinkování | ANO/NE\* |
| - Možnost vyklápění přední stěny | ANO/NE\* |
| - Stohovatelnost min.3ks na sebe | ANO/NE\* |
| - Maximální nosnost až 850kg | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |
| **Cena v Kč bez DPH za 60ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Klimatizace do skladu lahví počet: 1 komplet** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Klimatizační jednotka vhodná do místnosti o velikosti  cca. 15 x 7 x 2,3 m | ANO/NE\* |
| - Skladovatelné teplota 10 – 12 ° C | ANO/NE\* |
| - Podstropně parapetní jednotka s digitální inventorem | ANO/NE\* |
| - Energetická třída min. A+ | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1komplet** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*