|  |
| --- |
| *Příloha č. 1 Krycí list – identifikační údaje*  |
|
|
| 1. Zakázka vyšší hodnoty (dodávka) |
| **Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek**  |
|
| **Název zakázky:** | **Pořízení lesnické techniky – odvozní souprava** |
| 2. Základní identifikační údaje |
| 2.1. Zadavatel |
| Název: | Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. |
| Adresa podnikání:  | Švabínská 279, 338 08 Zbiroh |
| IČO:  | 024 06 781 |
| DIČ: | CZ02406781 |
| Osoba oprávněná jednatjménem zadavatele:  | Livia Colloredo-Mannsfeldová, jednatel Pavel Krejcárek, jednatelMag. Lelio Colloredo-Mannsfeld, jednatelSpolečnost zastupuje každý jednatel samostatně, pokud jde o písemné právní jednání, je zapotřebí podpisu dvou jednatelů. |
| Tel. | 605 700 746 |
| E-mail: | Ambroz.R@LesyZbiroh.cz |
| Osoba odpovědná k zastupování | Ing. Robin Ambrož, Ph.D. (zmocněnec) |
| 2.2. Uchazeč |
| Název:  | Bude doplněno |
| Sídlo: | Bude doplněno |
| IČO:  | Bude doplněno |
| DIČ:  | Bude doplněno |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR):  | Bude doplněno |
| Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči:  | Bude doplněno |
| Kontaktní osoba:  | Bude doplněno |
| Tel.: | Bude doplněno |
| E-mailová adresa uchazeče pro elektronickou komunikaci zadavatele s uchazečem: | Bude doplněno |



|  |
| --- |
| 3. Rekapitulace nabídky |
|  | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| **Celková nabídková cena** | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín dodání odvozní soupravy**  | Počet měsíců dodání techniky.Počet měsíců bude uvažován ode dne nejzazšího termínu podpisu Kupní smlouvy (tzn. ode dne 15.2.2019) |
| **Počet měsíců** | Bude doplněno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Garantovaná cena za servis** | Sazbová jednotka v Kč/hod. za provedený servisní zákrok vztaženo pouze k tahači |
| **Sazba v Kč bez DPH** | Bude doplněno |

|  |
| --- |
| 4. Technické parametryPožadované technické parametry zadavatelem dle Zadávací dokumentace |
| Předmětem zakázky je dodání jedné odvozní soupravy v následujícím složení a požadovaných technických parametrů:Nákladní automobil:* Nákladní automobil:
* Výkon motoru min. 520 HP, motor EURO 6
* Zdvihový objem motoru min. 12 800 cm3
* Provedení 6x6
* Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení
* Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu
* Převodovka automatizovaná s možností manuálního řazení rychlostních stupňů pro těžký terénní provoz (provoz po lesních nezpevněných cestách)
* Zesílený pomocný pohon pro montovanou HNJ bez omezení doby výkonu
* Ruční brzda min. na 2. a na 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě
* Motorová brzda o min. výkonu 370 kW a retardér/intardér
* Brzdy bubnové na všech nápravách
* Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min.2. a 3. náprava)
* Rozvor max. 3,9 m z důvodu snadnější řiditelnosti stroje na odvozních lesních cestách
* Světlá výška min. 300 mm
* Výška rámu v nezatíženém stavu max. 1090 mm
* Přední nájezdový úhel min. 31 stupňů
* Objem palivové nádrže min. 330 l
* Pneu přední 385/65 R22,5 a pneu zadní včetně rezervního kola 315/80 R22,5; terénní vzorek, včetně zesílení proti průrazům
* Zatížení přední nápravy min. 9 t, zatížení zadních náprav min. 2x11,5 t
* Stabilizátory na všech nápravách
* Systém vážení vozidla včetně návěsu
* Mlhová světla kombinovaná se světly pro zatáčení v nárazníku
* Palivový filtr vyhřívaný (pro zimní provoz)
* Požadavky na vybavení kabiny:
	+ Vzduchem odpružená kabina anebo vzduchové pérování přední nápravy
	+ Nízká spací s plnohodnotným lůžkem
	+ Klimatizace automatická + nezávislé topení
	+ Věnec volantu potažený kůží
	+ Handsfree originál v systému vozidla
	+ Vestavěná lednice
	+ Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním a bederní opěrkou
	+ Rohožky gumové
	+ Sluneční clona nad čelním oknem
	+ Autorádio s CD a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu včetně obrazovky pro kameru couvání
	+ Radiostanice
* Oranžový maják 2X umístěný v čelní masce kabiny
* Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
* Barva zelená světlá včetně schodů do kabiny
* Zesílený přední nárazník v barvě kabiny vozidla
* Ochrana olejové vany motoru
* Vývody elektriky a vzduchu pro návěs za kabinou (15-ti pólová zásuvka)
* Zadní homologovaná zábrana proti podjetí dle platné legislativy
* Technická dokumentace a zaškolení obsluhy

Návěs (teleskopický):* Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní jemnozrné oceli stávající ze 2 zalomených hlavních rámů. Dvoudílný hlavní rám s hydraulickým roztažením a zkrácením ovládaným z HNJ, 1 pístnice
* Min.8 ks ocelových příčníků, v přední části příčníky zapuštěné do hlavního rámu 3 ks, (1 ks příčníku s možností mechanického posuvu), min. 5 ks příčníků posuvných po rámu návěsu v zadní části z toho 2 ks hydraulicky
* Min.16 ks pevných klanic se zatížením min. 9 t, materiál hliník - barva stříbrná
* Návěs na třech nápravách (2x zvedání), kotoučové brzdy
* Podpěrné nohy dvou rychlostní
* Elektrický a vzduchový rozvod vedený mezi rámy
* Elektro propojení dle podvozku 15 pólové
* Vzduchové pérování
* Ovládání zvedání náprav z kabiny vozidla
* Informativní váha zatížení návěsu odvozená od řídící jednotky EBS
* Rozvor náprav dle výběru kombinace rozvoru první přední náprava a středová náprava rozvor 1410 mm – středová a zadní náprava rozvor 1410 mm ( nosnost 3x9 t)
* Min.2x pracovní světlomet pro osvětlení pracovního prostoru provedení LED
* Výstražný maják – LED min. 2 ks
* Pneumatiky s ocelovými disky, rozměry: 385/65 R 22,5
* Držák rezervní pneumatiky s pneumatikou min. 1 ks
* Rozměry návěsu: minimální délka 8600 mm, maximální délka 11600 mm
* Celková/technická hmotnost – 40000/42000 kg
* Pohotovostní hmotnost návěsu v kompletním osazení klanic a příčníků: max. 7000 kg.

HNJ:* Minimální zvedací moment: 175 kNm
* Min. otáčecí moment: 31 kNm
* Min nosnost na 9 m: 1 800 kg
* HR skládaná do Z
* Min. dosah ramene: 9,5 m
* Min. úhel natáčení: 420 °
* Max. hmotnost včetně opěr bez příslušenství: 2 750 kg
* Min. dodávané množství oleje do rozvaděčů: 2x 80 l
* Výklopné talíře podpěr
* Opěry jako pevná součást podstavce
* Vyhřívaná sedačka
* Čtyřsponový závěs rotátoru
* Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla
* Volná hydraulická funkce min. 1x
* Drapák o obsahu min 0,5 m2
* Hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene
* Olejový chladič
* Dvouokruhové čerpadlo min. 70/70 l
* Světla LED min. 4x
* Startování a vypínání motoru vozidla z HR
* Přidávání otáček motoru vozidla z HR
* Kotevní šrouby
* Nekonečný rotátor
* Opěrka kmenů
* Olejová nádrž

Nástavba:* Pomocný rám nástavby dimenzován dle použitého hydraulického jeřábu, materiál vysokopevnostní ocel
* Instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic dodávka a montáž odpovídajícího návěsového sedla pro jízdní výšku max. 1390 mm
* Zakrytování střední části nástavby Al plechem
* Výstup na nástavbu z hydraulické nádrže o obsahu min. 210 l s integrovaným výstupem a krytem připojení
* Revizní zkouška HNJ
* Hydraulický olej (syntetický, biologicky odbouratelný)
* Umístění úložných boxů dle dispozic podvozku a nástavby min. 1 ks v AL provedeni + úložná trubka pro uskladnění hydraulických hadic + úchyty na sněhové řetězy
* Dodávka a montáž blatníků
* Zápis do TP vozidla.
 |
| Podpisem uchazeč potvrzuje výše uvedené požadavky na složení a technické parametry. V případě, že by jednotlivé technické parametry nebyly obsaženy v nabízené technice, resp. bude uvedena negativní odpověď pro příslušný technický parametr, bude uchazeč/i při hodnocení nabídky/ek vyloučen. Totéž se týká i situace, když uchazeč/i u technických parametrů uvedou kladnou odpověď a posléze by bylo zjištěno, že byl uveden nepravdivý údaj. Poté je zadavatel oprávněn uchazeče, který nepravdivý údaj uvedl rovněž vyloučit.Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů.Uchazeč, jehož nabídka bude vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozování veškerých komponentů odvozní soupravy – s důrazným požadavkem na zápis nástavby a hydraulického nakládacího jeřábu do Osvědčení o registraci vozidla. |

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Bude doplněno