
|  |  |
| --- | --- |
| *Příloha č. 1 Krycí list – identifikační údaje* | |
|
|
| 1. Zakázka vyšší hodnoty (dodávka) | |
| **Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek** | |
|
| **Název zakázky:** | **Pořízení lesnické techniky – odvozní souprava** |
| 2. Základní identifikační údaje | |
| 2.1. Zadavatel | |
| Název: | Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. |
| Adresa podnikání: | Švabínská 279, 338 08 Zbiroh |
| IČO: | 024 06 781 |
| DIČ: | CZ02406781 |
| Osoba oprávněná jednat  jménem zadavatele: | Livia Colloredo-Mannsfeldová, jednatel  Pavel Krejcárek, jednatel  Mag. Lelio Colloredo-Mannsfeld, jednatel  Společnost zastupuje každý jednatel samostatně, pokud jde o písemné právní jednání, je zapotřebí podpisu dvou jednatelů. |
| Tel. | 605 700 746 |
| E-mail: | Ambroz.R@LesyZbiroh.cz |
| Osoba odpovědná k zastupování | Ing. Robin Ambrož, Ph.D. (zmocněnec) |
| 2.2. Uchazeč | |
| Název: | Bude doplněno |
| Sídlo: | Bude doplněno |
| IČO: | Bude doplněno |
| DIČ: | Bude doplněno |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): | Bude doplněno |
| Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: | Bude doplněno |
| Kontaktní osoba: | Bude doplněno |
| Tel.: | Bude doplněno |
| E-mailová adresa uchazeče pro elektronickou komunikaci zadavatele s uchazečem: | Bude doplněno |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Rekapitulace nabídky | | | | |
|  | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| **Celková nabídková cena** | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín dodání odvozní soupravy** | Počet měsíců dodání techniky.  Počet měsíců bude uvažován ode dne nejzazšího termínu podpisu Kupní smlouvy (tzn. ode dne 15.2.2019) |
| **Počet měsíců** | Bude doplněno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Garantovaná cena za servis** | Sazbová jednotka v Kč/hod. za provedený servisní zákrok vztaženo pouze k tahači |
| **Sazba v Kč bez DPH** | Bude doplněno |

|  |
| --- |
| 4. Technické parametry  Požadované technické parametry zadavatelem dle Zadávací dokumentace |
| Předmětem zakázky je dodání jedné odvozní soupravy v následujícím složení a požadovaných technických parametrů:  Nákladní automobil:   * Nákladní automobil: * Výkon motoru min. 520 HP, motor EURO 6 * Zdvihový objem motoru min. 12 800 cm3 * Provedení 6x6 * Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení * Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu * Převodovka automatizovaná s možností manuálního řazení rychlostních stupňů pro těžký terénní provoz (provoz po lesních nezpevněných cestách) * Zesílený pomocný pohon pro montovanou HNJ bez omezení doby výkonu * Ruční brzda min. na 2. a na 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě * Motorová brzda o min. výkonu 370 kW a retardér/intardér * Brzdy bubnové na všech nápravách * Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min.2. a 3. náprava) * Rozvor max. 3,9 m z důvodu snadnější řiditelnosti stroje na odvozních lesních cestách * Světlá výška min. 300 mm * Výška rámu v nezatíženém stavu max. 1090 mm * Přední nájezdový úhel min. 31 stupňů * Objem palivové nádrže min. 330 l * Pneu přední 385/65 R22,5 a pneu zadní včetně rezervního kola 315/80 R22,5; terénní vzorek, včetně zesílení proti průrazům * Zatížení přední nápravy min. 9 t, zatížení zadních náprav min. 2x11,5 t * Stabilizátory na všech nápravách * Systém vážení vozidla včetně návěsu * Mlhová světla kombinovaná se světly pro zatáčení v nárazníku * Palivový filtr vyhřívaný (pro zimní provoz) * Požadavky na vybavení kabiny:   + Vzduchem odpružená kabina anebo vzduchové pérování přední nápravy   + Nízká spací s plnohodnotným lůžkem   + Klimatizace automatická + nezávislé topení   + Věnec volantu potažený kůží   + Handsfree originál v systému vozidla   + Vestavěná lednice   + Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním a bederní opěrkou   + Rohožky gumové   + Sluneční clona nad čelním oknem   + Autorádio s CD a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu včetně obrazovky pro kameru couvání   + Radiostanice * Oranžový maják 2X umístěný v čelní masce kabiny * Centrální zamykání s dálkovým ovládáním * Barva zelená světlá včetně schodů do kabiny * Zesílený přední nárazník v barvě kabiny vozidla * Ochrana olejové vany motoru * Vývody elektriky a vzduchu pro návěs za kabinou (15-ti pólová zásuvka) * Zadní homologovaná zábrana proti podjetí dle platné legislativy * Technická dokumentace a zaškolení obsluhy   Návěs (teleskopický):   * Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní jemnozrné oceli stávající ze 2 zalomených hlavních rámů. Dvoudílný hlavní rám s hydraulickým roztažením a zkrácením ovládaným z HNJ, 1 pístnice * Min.8 ks ocelových příčníků, v přední části příčníky zapuštěné do hlavního rámu 3 ks, (1 ks příčníku s možností mechanického posuvu), min. 5 ks příčníků posuvných po rámu návěsu v zadní části z toho 2 ks hydraulicky * Min.16 ks pevných klanic se zatížením min. 9 t, materiál hliník - barva stříbrná * Návěs na třech nápravách (2x zvedání), kotoučové brzdy * Podpěrné nohy dvou rychlostní * Elektrický a vzduchový rozvod vedený mezi rámy * Elektro propojení dle podvozku 15 pólové * Vzduchové pérování * Ovládání zvedání náprav z kabiny vozidla * Informativní váha zatížení návěsu odvozená od řídící jednotky EBS * Rozvor náprav dle výběru kombinace rozvoru první přední náprava a středová náprava rozvor 1410 mm – středová a zadní náprava rozvor 1410 mm ( nosnost 3x9 t) * Min.2x pracovní světlomet pro osvětlení pracovního prostoru provedení LED * Výstražný maják – LED min. 2 ks * Pneumatiky s ocelovými disky, rozměry: 385/65 R 22,5 * Držák rezervní pneumatiky s pneumatikou min. 1 ks * Rozměry návěsu: minimální délka 8600 mm, maximální délka 11600 mm * Celková/technická hmotnost – 40000/42000 kg * Pohotovostní hmotnost návěsu v kompletním osazení klanic a příčníků: max. 7000 kg.   HNJ:   * Minimální zvedací moment: 175 kNm * Min. otáčecí moment: 31 kNm * Min nosnost na 9 m: 1 800 kg * HR skládaná do Z * Min. dosah ramene: 9,5 m * Min. úhel natáčení: 420 ° * Max. hmotnost včetně opěr bez příslušenství: 2 750 kg * Min. dodávané množství oleje do rozvaděčů: 2x 80 l * Výklopné talíře podpěr * Opěry jako pevná součást podstavce * Vyhřívaná sedačka * Čtyřsponový závěs rotátoru * Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla * Volná hydraulická funkce min. 1x * Drapák o obsahu min 0,5 m2 * Hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene * Olejový chladič * Dvouokruhové čerpadlo min. 70/70 l * Světla LED min. 4x * Startování a vypínání motoru vozidla z HR * Přidávání otáček motoru vozidla z HR * Kotevní šrouby * Nekonečný rotátor * Opěrka kmenů * Olejová nádrž   Nástavba:   * Pomocný rám nástavby dimenzován dle použitého hydraulického jeřábu, materiál vysokopevnostní ocel * Instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic dodávka a montáž odpovídajícího návěsového sedla pro jízdní výšku max. 1390 mm * Zakrytování střední části nástavby Al plechem * Výstup na nástavbu z hydraulické nádrže o obsahu min. 210 l s integrovaným výstupem a krytem připojení * Revizní zkouška HNJ * Hydraulický olej (syntetický, biologicky odbouratelný) * Umístění úložných boxů dle dispozic podvozku a nástavby min. 1 ks v AL provedeni + úložná trubka pro uskladnění hydraulických hadic + úchyty na sněhové řetězy * Dodávka a montáž blatníků * Zápis do TP vozidla. |
| Podpisem uchazeč potvrzuje výše uvedené požadavky na složení a technické parametry. V případě, že by jednotlivé technické parametry nebyly obsaženy v nabízené technice, resp. bude uvedena negativní odpověď pro příslušný technický parametr, bude uchazeč/i při hodnocení nabídky/ek vyloučen. Totéž se týká i situace, když uchazeč/i u technických parametrů uvedou kladnou odpověď a posléze by bylo zjištěno, že byl uveden nepravdivý údaj. Poté je zadavatel oprávněn uchazeče, který nepravdivý údaj uvedl rovněž vyloučit.  Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů.  Uchazeč, jehož nabídka bude vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozování veškerých komponentů odvozní soupravy – s důrazným požadavkem na zápis nástavby a hydraulického nakládacího jeřábu do Osvědčení o registraci vozidla. |

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Bude doplněno