**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Nákup podmítače“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: podmítač****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Pracovní záběr- min. 5,9 m |  |
| Hmotnost - min. 2490 kg |  |
| Počet opěrných kol - min. 8 ks |  |
| Rozměr pneumatik opěrných kol: |  |
| Uspořádání opěrných kol Off-Set: |  |
| Radličky – rozteč 11 cm: |  |
| Počet řad radliček – min. 6 řad: |  |
| Přední smyk v prstovém provedení s hydraulickým ovládáním: |  |
| Vystužující tyč prstového smyku: |  |
| LED osvětlení pro silniční provoz: |  |
| Doplnění slupice o šípovou radličku – šíře min. 155 mm: |  |
| Zadní urovnávací smyk |  |
| Zadní zavlačovače: |  |
| Kypřiče stop traktoru – min.2 x 4 ks: |  |
| Propojovací oj pro tažení dalšího nářadí s jedním párem hydraulických propojovacích hadic: |  |
| Druhá sada propojovacích hadic pro tažené nářadí: |  |

*V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *…………………………………………..*

 *Razítko a podpis:*