**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace farmy“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Napájení - porodna** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Napájecí žlab vyhřívaný | ANO/NE |
| Maximální rozměry d/š/v = 1020/385/1050 mm | ANO/NE |
| Minimální objem 25 l | ANO/NE |
| Příkon žlabu max. 80 W | ANO/NE |
| Příkon noha žlabu max 16W | ANO/NE |
| Dvouplášťový s tepelnou izolací | ANO/NE |
| Vnitřní žlab z nerezové oceli | ANO/NE |
| Ostatní konstrukce je žárově zinkovaná | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Napájení - stáj** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Napájecí žlab vyhřívaný | ANO/NE |
| Maximální rozměry d/š/v = 2110/600/1050 mm, | ANO/NE |
| Minimální objem 130 l | ANO/NE |
| Příkon žlabu max. 240 W | ANO/NE |
| Příkon noha žlabu max 16W | ANO/NE |
| Dvouplášťový s tepelnou izolací | ANO/NE |
| Vnitřní žlab z nerezové oceli | ANO/NE |
| Ostatní konstrukce je žárově zinkovaná | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Drbadla - stáj** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Maximální rozměry d/š/v = 1040/442/1315 mm | ANO/NE |
| Frekvence otáčení: 56 otáček/min | ANO/NE |
| Úhel kartáče: 40° | ANO/NE |
| Točivý moment 60Nm | ANO/NE |
| Příkon motoru 0,37 kW | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Boční plachty - stáj** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| barva bílá | ANO/NE |
| mechanické navíjení plachty | ANO/NE |
| větrné opěry: plastová síť | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Navíjecí příčky - stáj** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| plechové zastřešení | ANO/NE |
| elektrický pohon | ANO/NE |
| dálkové ovládání | ANO/NE |
| minimální gramáž plachty 620g/m2 | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Větrací štěrbina - stáj** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| laminátová část samonosná | ANO/NE |
| ocelová nosná žebra | ANO/NE |

|  |
| --- |
| **Ionizace - stáj** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| * Počet zařízení bude adekvátní velikosti objektu, kde bude instalován (58,68 m x 19,5 m)
 | ANO/NE\* |
| * Napětí 220 V
 | ANO/NE\* |
| * Krytí min IP44
 | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Dezinfekční vana– stáj (čekárna k dojírně) 2 ks** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Rozměry min. 200 x 80 x 15 cm | ANO/NE\* |
| * Objem min 100 l
 | ANO/NE\* |
| * Přenosná
 | ANO/NE\* |
| * Materiál – plech žárově zinkovaný
 | ANO/NE\* |
| * Hmotnost max 150 kg
 | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V………………………………………… dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*Jméno Příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***