**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace vybavení “**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Balící linka na zeleninu počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Horizontální konstrukce stroje | ANO/NE\* |
| Rotační čelisti | ANO/NE\* |
| Spodní navádění folie | ANO/NE\* |
| Typy výrobků – papriky (ve skupině) a čínské zelí | ANO/NE\* |
| Výkon min 28 ks/min | ANO/NE\* |
| Balící materiál: BOPP, tloušťka cca 35 mikrometru, čirá folie | ANO/NE\* |
| Vkládání ručně obsluhou na vstupní dopravník | ANO/NE\* |
| Vstupní dopravník o délce min 3000mm s bočnicemi s rolnami | ANO/NE\* |
| Nerezové krytování | ANO/NE\* |
| Min. 3 páry kol na realizaci podélného svaru | ANO/NE\* |
| Min 3 motorové řízení – pohon svářecích čelistí, pohon svářecích kol , pohon vstupního dopravníku | ANO/NE\* |
| Držák folie min 600mm | ANO/NE\* |
| Motorizovaný systém odvinu folie | ANO/NE\* |
| Dotykový barevný ovládací panel | ANO/NE\* |
| Výšková stavitelnost příčných svářecích čelistí až do výšky 160 mm | ANO/NE\* |
| Válečkový dopravník pod příčnými svářecími čelistmi | ANO/NE\* |
| Manuální nastavení pozice podélného sváření | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***