**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace ohradových palet (velkoobjemových obalů)**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **600**

Ohradové palety (velkoobjemové obaly) musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Rozměry min. 1600 x 1200 x 1230 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nosnost min. 1300 kg, 2 m3 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Využití vhodně pro přepravu a uskladnění brambor | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Dřevo z jehličnatých stromů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vysoká hustota dřeva jako důsledek pomalu rostoucího lesa | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Použité dřevo vysoké kvality, neakceptovatelné je použití poškozeného a mrtvého dřeva, také bez uzlů na sloupcích a nosnících | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ošetřené dřevo – vysušeno na maximálně 16 % vlhkosti | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Spodní část z tvrdého dřeva - smrk nebo červená borovice. Dno není plné. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Uvnitř bedny na každé straně zpevnění pomocí 4-hranných hranolů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Všechny desky a nosníky musí být 4-hranné a mají zaoblené hrany, což minimalizuje škody na produkci během nakládání, vykládání a přepravy. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Všechny kovové části jsou pozinkované (hřebíky, kovové rohy a šrouby), | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Všechny desky musí být spojeny speciálním lepidlem, které splňuje požadavky na potravinářské účely, použité hřebíky bez ostrých hran. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vnější hrany po složení svírají 45 stupňový úhel. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Speciální konstrukce (NL typ), velmi pevná a přesná – důležité pro vícepodlažní skladování na sobě. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ohradové palety musí být takové konstrukce, aby bylo možné ukládání 7 plných beden a 12 prázdných beden na sebe. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Předpokládaná životnost: minimálně 10 let | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Na ohradových paletách požadujeme vyrazit logo: "2024“ – estetické a s vysokým rozlišením. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ohradové palety musí mít certifikované ošetření podle normy ISPM 15 IPPC | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče