**Technická specifikace**

**Název zakázky: Pořízení secího stroje**

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

|  |
| --- |
|  **Secí stroj počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Minimální secí záběr 5,6 - 6 m | ANO/NE\* |
| Rozteč secích botek 147 - 153 mm | ANO/NE\* |
| Kolejové řádky provedení ISOBUS  | ANO/NE\* |
| Kombinovaný stroj s rotačními branami | ANO/NE\* |
| Snímání pojízdné rychlosti | ANO/NE\* |
| Kypřič stop kol traktoru | ANO/NE\* |
| Kontrola kolejových řádků | ANO/NE\* |
| Kontrola naplnění zásobníku | ANO/NE\* |
| Objem zásobníku min. 2 500 l | ANO/NE\* |
| Hydraulicky poháněný ventilátor | ANO/NE\* |
| Kontrola výpadu bodu osiva | ANO/NE\* |
| Poziční osvětlení | ANO/NE\* |
| Příprava půdy rotačními branami | ANO/NE\* |
| Zpětné utužení pomocí pěchovacího válce | ANO/NE\* |
| Rozměr pojezdové pneumatiky min. 600 mm | ANO/NE\* |
| Zadní smyková lišta | ANO/NE\* |
| Hydraulické nastavení pracovní hloubky | ANO/NE\* |
| Jištění rotačních bran přes vačkovou spojku | ANO/NE\* |
| Připojení do K80 | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***