**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**

**Název zakázky: Pořízení strojového vybavení**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Sklízecí mlátička** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Maximální výkon motoru od 170kW do 190kW | ……………….kW |
| Mláticí ústrojí 3 a více bubnové | ANO/NE\* |
| Záběr žací lišty od 5,5m do 6,5m | …………..m |
| Transportní vozík lišty | ANO/NE\* |
| Podélné a příčné kopírování žací lišty | ANO/NE\* |
| Žací ústrojí s plynulým nastavením polohy žacího stolu (kosy) min. 680 mm | ANO/NE\* |
| Připojení elektrického a hydraulického vedení prostřednictvím jedné univerzální spojky | ANO/NE\* |
| Možnost přímého výhledu z kabiny na nevymlácený materiál vracející se zpět do ml. ústrojí | ANO/NE\* |
| Velikost zásobníku min. 7000l | ………………l |
| Příčné vyrovnávání sít, popřípadě celé sklízecí mlátičky na svahu | ANO/NE\* |
| Řezačka slámy | ANO/NE\* |
| Aktivní řepkové děliče L+P | ANO/NE\* |
| Kamera na zádi mlátičky | ANO/NE\* |
| Přední pracovní osvětlení (nejméně 6ks) + osvětlení výsypníkové roury a zadní couvací osvětlení | ANO/NE\* |
| Oranžové výstražné majáky 1 vpřed 1 na zádi mlátičky | ANO/NE\* |
| Elektrické nastavení sít z místa řidiče | ANO/NE\* |
| Maximální transportní šířka mlátičky 3300mm | ANO/NE\* |
| Obutí hnací nápravy nejméně 650mm | ANO/NE\* |
| Elektrické ovládání krytu zásobníku z místa řidiče | ANO/NE\* |
| Klimatizace kabiny | ANO/NE\* |
| Rádio | ANO/NE\* |
| Stínící rolety oken | ANO/NE\* |
| Hasicí přístroj min 1 ks | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***