**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Investice do nezemědělských činností“**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Teleskopický manipulátor počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Homologace SS - samojízdný stroj | ANO/NE\* |
| - Emisní norma motoru pro ošetření výfukových plynů splňující evropskou legislativu Stupeň V | ANO/NE\* |
| - Maximální výkon motoru min. 95kW | ………… kW |
| - Točivý moment motoru min. 550Nm | ………… Nm |
| - Ohřívání bloku motoru | ANO/NE\* |
| - Výkon čerpadla hydrauliky min. 140l/min | …….… l/min |
| - Automatický zpětný chod ventilátoru | ANO/NE\* |
| - Šestistupňová převodovka powershift s hydrodynamickým měničem (řazení tlačítky na joysticku) | ANO/NE\* |
| - Automatický režim řazení převodovky | ANO/NE\* |
| - Pohon 4x4 | ANO/NE\* |
| - Samosvorný diferenciál (LSD) na přední nápravě | ANO/NE\* |
| - Maximální rychlost min. 38km/h | ……..… km/h |
| - Možnost elektronického odpojení pohonu zadní nápravy | ANO/NE\* |
| - Kola 460/70 R24 | ANO/NE\* |
| - Tři režimy řízení (2 kola, 4 kola, krabí chod) | ANO/NE\* |
| - Systém automatického vyklepávání lžíce | ANO/NE\* |
| - Rychlozávěs adaptérů s mechanickým jištěním + jeden vnější hydraulický okruh pro adaptery | ANO/NE\* |
| - Kabina s klimatizací | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružené sedadlo | ANO/NE\* |
| - Odpružení ramene | ANO/NE\* |
| - Multifunkční joystick s ovládáním vysunutí ramene a plynulým ovládáním průtoku vnějšího hydraulického okruhu | ANO/NE\* |
| - Odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny | ANO/NE\* |
| - LED pracovní osvětlení přední, zadní a na výložníku ramene | ANO/NE\* |
| - LED silniční osvětlení | ANO/NE\* |
| - Hydraulická parkovací brzda | ANO/NE\* |
| - Mechanický zadní tažný závěs | ANO/NE\* |
| - Šířka stroje max. 2.400mm | …….… mm |
| - Výška stroje max. 2.500mm | …….… mm |
| - Délka stroje po konec rychloupínacího závěsu max. 4.900mm | …….… mm |
| - Hmotnost stroje min. 7.700kg | …….…… kg |
| - Zdvihová kapacita min. 3.800kg | …….…… kg |
| - Zdvihová výška min. 6.000mm | …….… mm |
| - Dopředný dosah min. 3.300mm | …….… mm |
| - Telematický monitorovací systém stroje min. na 5 let | ANO/NE\* |
| - Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE\* |
| - Návod k obsluzev českém jazyce | ANO/NE\* |
| - Nový stroj s maximálním nájezdem do 15mth | ANO/NE\* |
| - Paletovací vidle 100x45x1.200mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Pracovní závěsný koš počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pro agregaci s teleskopickým manipulátorem | ANO/NE\* |
| - Nosnost minimálně 220kg | ………… kg |
| - Pro 2 osoby | ANO/NE\* |
| - Zařízení pro zamezení kývání | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosič big-bagů počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pro agregaci s teleskopickým manipulátorem | ANO/NE\* |
| - Nosnost minimálně 2.000kg | ………… kg |
| - Pracovní délka min. 1.200mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*