|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| příloha č. 2  **POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY**  **zakázka „Ventilace“**  **Filip Kublák** | | |
|  | splňuje ANO/NE | Označení stroje/typ/další údaje |
| **Ventilace pro paletový sklad brambor (1x)** |  |  |
| výdechová klapka cca 1300/800 mm 2x | ANO/NE |  |
| výdechové potrubí pr.700 mm,délka cca 1 m 2x | ANO/NE |  |
| výdechové potrubí pr.700 mm,délka cca 1,5 m 2x | ANO/NE |  |
| držák lineárního servopohohu 2x | ANO/NE |  |
| lineární servopohon 2x | ANO/NE |  |
| držák pro materiálové teplotní čidlo 1x | ANO/NE |  |
| materiálové teplotní čidlo 5x | ANO/NE |  |
| čidlo relativní vlhkosti 1x | ANO/NE |  |
| venkovní čidlo teploty 1x | ANO/NE |  |
| prostorové teplotní čidlo protimrazové 1x | ANO/NE |  |
| prostorové teplotní čidlo 3x | ANO/NE |  |
| kanálové teplotní čidlo 1x | ANO/NE |  |
| teplotní čidlo výparníku 3x | ANO/NE |  |
| protiúrazový termostat digitální 1x | ANO/NE |  |
| meteobudka 1x | ANO/NE |  |
| krabice pro umístění kabeláže čidel 1x | ANO/NE |  |
| protidešťová žaluzie cca 200/80 cm 1x | ANO/NE |  |
| samočinná žaluzie listová 2x | ANO/NE |  |
| procesorová jednotka vestavná 1x | ANO/NE |  |
| silový rozvaděč pro vzduchotechnickou komoru 1x | ANO/NE |  |
| integrovaná směšovací komora 1x | ANO/NE |  |
| ventilátor 1x | ANO/NE |  |
| přídavná regulace 1x | ANO/NE |  |
| montáž a elektromontáž | ANO/NE |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Je požadována komplexnost a funkčnost všech dodaných součástí-množství necháváme na zpracovateli nabídky. Chybějící komponenty dopište, aby byla splněna podmínka funkčnosti. | | |