Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci

"Užitkové vozidlo kategorie N1 – dodávka"

**Specifikace požadovaných technických parametrů**

(Užitkové vozidlo kategorie N1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vozidlo** | Ano/Ne,Popř. hodnota |
| nový, nepoužívaný |   |
| celková hmotnost max. 3.000 kg, rozvor max. 3100 mm |   |
| motor vznětový, EURO 6, výkon min. 133 kW, točivý moment min. : 420Nm/ot/min |   |
| automatická převodovka, 5-ti stupňová |   |
| objem palivové nádrže min: 70l |   |
| světlá výška min: 230 mm |   |
| kola min. 17“ a celoroční pneumatiky\*\*\*\*\*\* |   |
| plnohodnotné rezervní kolo |   |
| přeplňovaný vznětový motor o objemu min: 2,4 l |   |
| airbagy min: 7 |   |
| tempomat, omezovač |   |
| brzdy kotoučové na obou nápravách |   |
| baterie o min výkonu 84Ah |   |
| řízení s posilovačem |   |
| elektricky vyhřívaná a nastavitelná zrcátka |   |
| levostranné řízení, výškově nastavitelný volant |   |
| audiosystém s navigací |   |
| palivová nádrž uzamykatelná o min objemu 70 litrů |   |
| ASR (prokluzový systém) |   |
| Tažné zařízení s tažnou silou bržděného přívěsu min: 3000 kg , nebržděného 750 kg |   |
| Denní svícení |   |
| Min. 2 ks klíče, popř. dálkové ovládání (je-li jím vozidlo vybaveno) |   |
| Lékárnička, trojúhelník, vesta |   |
| Délka ložná plochy – min. 1500 mm |   |
| Šířka ložné plochy - min: 1470 mm |   |
| záruka 5 let |   |
| Antiblokovací brzdový systém (ABS) |  |
| Nouzový brzdový asistent (EBA) |  |
| Systém aktivního řízení stability (ASC) |  |
| Systém elektronického řízení trakce (TCL) |  |
| Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) |  |
| Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) |  |
| Bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS) |  |
| Asistent rozjezdu do kopce (HSA) |  |
| Systém stabilizace přívěsu (TSA) |   |
| Xenonové přední světlomety s integrovanými směrovými světly |   |
| Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel |   |
| Ostřikovače předních světlometů |  |
| Přední mlhová světla |   |
| Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji audiosystému |   |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče |   |
| Sedadlo řidiče ovládané elektricky |  |
| Vyhřívaná přední sedadla |   |
| Elektrické ovládání oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření |  |
| Indikátor režimu 4WD na přístrojovém panelu |  |
| Indikátor řazení převodových stupňů na přístrojovém panelu |  |
| Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači |   |
| Automatická dvouzónová klimatizace s pylovým filtrem |   |
| Redukční převodovka systému pohonu všech kol (4WD) |  |
| Uzávěrka zadního diferenciálu |   |

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů nabízeného vozidla kategorie N1 doplněním hodnoty nabízeného vozidla nebo doplněním informace o tom, zda vozidlo požadované vybavení obsahuje. Technickou specifikaci splňuje pouze takové nabízené vozidlo, které splňuje všechny uvedené parametry a obsahuje požadované vybavení v souladu s výše uvedenou tabulkou.