|  |
| --- |
| příloha č. 2**POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY** **„Pěstování Moravských brambor“** |
|  | splňuje ANO/NE | Označení stroje/typ/další údaje |
| **Tvarovač řádků** |  |  |
| pro brambory | ANO/NE |  |
| nesený | ANO/NE |  |
| hydraulicky jištěný | ANO/NE |  |
| mechanická pojistka | ANO/NE |  |
| nastavitelná rozteč | ANO/NE |  |
| varianta s velkou odhrnovačkou | ANO/NE |  |
| sklopitelné znamenáky | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| **Dávkovač hnojiva** | ANO/NE |  |
| čelně nesený | ANO/NE |  |
| 2 kopírovací kola | ANO/NE |  |
| nerez. provedení | ANO/NE |  |
| šnekové ústrojí | ANO/NE |  |
| vodící plechy | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| **Sazeč brambor** | ANO/NE |  |
| nesený | ANO/NE |  |
| dvouřádkový | ANO/NE |  |
| rozteč kol 1,8 m | ANO/NE |  |
| rozteč sázení (řádků) 75 cm | ANO/NE |  |
| kapacita zásobníku min. 2 t | ANO/NE |  |
| šířka zásobníku min.2,3m | ANO/NE |  |
| miskové sázecí ústrojí | ANO/NE |  |
| tvarovací plech hrůbků | ANO/NE |  |
| sázecí radlice | ANO/NE |  |
| hektaroměr | ANO/NE |  |
| vibrace podlahy a sázecích pásů s možností změny intenzity vibrací | ANO/NE |  |
| velký průměr pohon. kladek sázecích pásů | ANO/NE |  |
| vypínání proudu na konci řádku | ANO/NE |  |
| vypínání sázecích jednotek na konci řádku | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| **Drtič natě** |  |  |
| nesený | ANO/NE |  |
| dvouřádkový | ANO/NE |  |
| min. počet cepů 40 | ANO/NE |  |
| protiostří | ANO/NE |  |
| otočné opěrné kolo | ANO/NE |  |
| pohon rotoru sadou klínových řemenů | ANO/NE |  |
| mechanické nastavení výšky | ANO/NE |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Separátor kamenů** |  |  |
| přívěsný/tažený | ANO/NE |  |
| odkládací pás | ANO/NE |  |
| hydraulika | ANO/NE |  |
| prosévací kanály | ANO/NE |  |
| šířka prosévání min. 150 cm | ANO/NE |  |
| natřasač | ANO/NE |  |
| hloubkové vedení | ANO/NE |  |
| řízená náprava | ANO/NE |  |
| zásobník na velké kameny | ANO/NE |  |
| stranové vyrovnávání | ANO/NE |  |
| aktivní hrudová rohož | ANO/NE |  |
| válec aktivního rozdružování pomocí min. 6-ti ks kovových a plastových hvězdic (kombinace) | ANO/NE |  |
| 1 kovová ježková hřídel za radlicí | ANO/NE |  |
| separace tvořena kombinací min. 6 ks hvězdicových hřídelí a prosévacího pásu | ANO/NE |  |
| hlídání prokluzu pohon. řemenů | ANO/NE |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |