**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace kolového traktoru**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Kolový traktor musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení min. 250 kW/340 HP | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Systém navyšování výkonu motoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Emisní norma TIER 4b (final) a vyšší | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Motorová brzda | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Viskozní spojka ventilátoru chladiče | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vyhřívací tělísko pro studený start | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Převodovka – plynulá – kombinovaná | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Podíl mechanického přenosu neklesne pod 50 % | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| PTO – vývodová hřídel 1 000 ot./min | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Funkce AutoPTO | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Brzda PTO | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ovládání PTO i na zadním blatníku | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Přední odpružená náprava | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kategorie min. Class 5 HD | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektrohydraulicky ovládaná 100 % uzávěrka diferenciálu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Zádní náprava s možností nastavení rozchodu zadních kol | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektrohydraulicky ovládaná 100 % uzávěrka diferenciálu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Závaží v zadních kolech min. 1 300 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zadní kola o šířce min. 800 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zadní blatníky zakrývají plnou šířku zadních pneu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Přední tříbodový závěs | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Čelní závaží do PTZ min. 900 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Zadní tříbodový závěs s elektronickou regulační hydraulikou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vnější válce hydrauliky min. 2 x 120 mm Ø | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatické stabilizátory | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ovládání zvedacích ramen na zadních blatnících | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky min. 5 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zadní tříbodový závěs kategorie IV | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| LOAD SENSING | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| PowerBeyond | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výkon čerpadla hydrauliky min. 220 l/min | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Kabina odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatická klimatizace | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sedačka řidiče odpružená s aktivními funkcemi tlumení rázů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vyhřívání sedačky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vysoké zadní opěradlo sedačky řidiče | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sedačka spolujezdce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Dotykový monitor | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| ISOBUS | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rádio s BT | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kožený volant | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní světla min. 10 ks | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Maják min. 2 ks | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední a zadní sluneční clona | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Stěrače přední + zadní + pravý bok | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Etážový závěs s automatickou hubicí | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Etážový závěs K-80 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Spodní tažná lišta | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Radar | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Integrované GPS funkce řízení traktoru – autopilot | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přesnost řízení 2 – 5 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zařízení pro příjem RTK signálu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Roční licence na signál RTK | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |
| Záruka min. 24 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče