**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace zemědělského podniku Farmarket s.r.o.**

**Dílčí část 2 - péče o porost**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
|  **Postřikovač s herbicidními rámy počet: 2 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nesená konstrukce s možností agregace na mulčovač | ANO/NE\* |
| - Objem polyethylenové nádrže min. 400l | ………… l |
| - Celková šířka postřikovače max. 1.000mm | ………… mm |
| - Teleskopický rám oboustranný nastavitelný min. 1.000mm, max. 2.000mm pracovní záběr | ANO/NE\* |
| - Čelní agregace rámu - tříbodový závěs  | ANO/NE\* |
| - Pryžové protiúletové kryty otočné | ANO/NE\* |
| - Elektrické zapínání ventilů L + P strana z kabiny | ANO/NE\* |
| - Kardan  | ANO/NE\* |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 2ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Rosiče do 2.000l počet: 2 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Tažená konstrukce s podvozkem | ANO/NE\* |
| - Objem polyethylenové nádrže 800l – 1.000l | ………… l |
| - Celková šířka nádrže max. 1100 mm | ………… mm |
| - Pneumatický systém postřiku | ANO/NE\* |
| - Počet distribučních hubic min. 6 ks | ………… ks |
| - Počet aplikačních difusorů min. 14 ks | ………… ks |
| - Nádrž na oplach rukou | ANO/NE\* |
| - Celková šířka rosiče max. 1.100 mm | ………… mm |
| - Celková délka rosiče max. 3.200 mm | ………… mm |
| - Elektrická regulace tlaku a zapínání ventilů L + P strana z kabiny | ANO/NE\* |
| - Mikrofiltrace před tryskami | ANO/NE\* |
| - Kopírovací závěs a homokinetický kardan | ANO/NE\* |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 2ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
|  **Rosiče a postřikovače nesené počet: 2 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Nesená konstrukce  | ANO/NE\* |
| - Objem polyethylenové nádrže min. 400l | ………… l |
| - Celková šířka rosiče max. 1.000mm | ………… mm |
| - Pneumatický systém postřiku | ANO/NE\* |
| - Počet distribučních hubic min. 6 ks | ………… ks |
| - Počet aplikačních difusorů min. 14 ks | ………… ks |
| - Elektrická regulace tlaku a zapínání ventilů L + P strana z kabiny | ANO/NE\* |
| - Kardan  | ANO/NE\* |
| - Celková výška max. 1.300mm | ………… mm |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 2ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Mulčovač počet: 2 ks** |
|  **Výrobce: ………………** |
|  **Typové označení stroje: ………………………**  |
|  **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pracovní záběr min. 1.350 mm | ………… mm |
| - Celková šířka stroje max. 1.400 mm | ………… mm |
| - Přední i zadní umístění za traktor + u zadní agregace možnost připojit nádrž postřikovače s čerpadlem | ANO/NE\* |
| - Kopírovací válec + opěrná kola | ANO/NE\* |
| - Rotor osazen noži | ANO/NE\* |
|  **Cena v Kč bez DPH za 1ks stroje** | **…….... ,- Kč** |
|  **Cena v Kč bez DPH za 2ks strojů** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*