**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace lisu na válcovité balíky**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Lis na válcovité balíky musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Variabilní komora | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Šířka balíku min. 1,21 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Průměr balíku min. 1,65 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vkládací rotor se sdružovacímu šneky na jedné hřídeli | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vázání do sítě | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pozinkovaný povrch sběrače s čtyřmi řadami řízených prstů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Šířka sběrače min. 1,86 m dle DIN | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Otočná kola sběrače | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Uvolnění ucpání výklopným dnem na principu paralelogramu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 6 lisovacích pásů s MATO spojkami | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 13 nožů s individuálním jištěním | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Centrální mazání ložisek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatické mazání řetězů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 48 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče