**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace přípojného sklízeče brambor - 1ř.**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Sklízeč brambor přípojný - 1ř. musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Vlečené jednořádkové vyorávací ústrojí tažené bočně vpravo | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Mechanický pohon prosévacích pásů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Oddělování kamenů a hrud dvoustupňové | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zásobník min. 2 000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Dno zásobníku tvořené plachtou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výsypná výška min. 3,3 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Druhý prosévací pás, vzhůru zahnuté ubíhající konce prutů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ochrana před otěrem – výstupky na řemenech prosévacích pásů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Šířka prosévacího pásu min. 75 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rotační natřasač v prvním prosévacím pásu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 12 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče