**Příloha č. 3**

**Technická specifikace stroje**

**Výrobce stroje:** DOPLNIT

**Konkrétní typ stroje:** DOPLNIT

**Počet ks:** 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Plnění požadovaných tech. Parametrů** | |
|  | **ANO/NE** | **Pokud “NE“ popsat nabídnutý parametr** |
| **Jmenovitý výkon /podle 97/68 ES/ kW/koní min.95/133** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **První majitel** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Počet válců 4** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Zdvihový objem min. 4,5 l** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Emisní norma stupeň V** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Dvě turbodmychadla** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Největší povolená hmotnost traktoru min. 9 900 kg** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Max. povolená hmotnost přípojného bržděného vozidla min.24 000 kg** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Rozvor min. 2760 mm** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Nádrž paliva min. 260 l** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Nádrž na AdBlue max. 17 l** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Sedačka spolujezdce** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Vzduchové brzdy 2+1** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Zadní náprava na přírubách** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Maják** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Stěrač s ostřikovačem zadního skla** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Klimatizace** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Reverzní převodovka s min. počtem 24 rychlostních stupňů vpřed a vzad** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Přední blatníky otočné** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Kabina odpružená** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Přední náprava odpružená** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Pracovní osvětlení 2 vpředu ve střeše a 4 vzadu H3** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Axiální čerpadlo hydrauliky min. 115 l/min.** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Mechanické hydraulické okruhy vzadu min. 3** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Čelní hydraulika** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Čelní vývodová hřídel** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Příprava pro čelní nakladač - ovládání el. Joystikem** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Vypínač baterie** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Ohřev bloku motoru** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Odkládací skříňka ve střeše** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Polní kancelář na levém blatníku s tříkolikovou zásuvkou** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Stavitelný závěs, čep 38 mm min. 9 poloh** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Pneu 650/65R38, 540/6528** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Záruka min. 4 roky** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Konstrukce umožňující použití čelního nakladače bez použití pomocných zesilujících rámů** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Čelní nakladač s odpružením výložníku s vypínáním a třetí funkcí** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Řazení stupňů pod zatížením s el. joystiku** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Max. zvedací výška v oku výložníku min. 4,2 m** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Zvedací síla v max. výšce s lopatou min. 2 200 kg** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Dodání traktoru a čelního nakladače od autorizovaného dovozce nabízené techniky pro ČR** | DOPLNIT | DOPLNIT |
| **Zajištění servisu od autorizovaného servisního střediska** | DOPLNIT | DOPLNIT |