**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „****Stroje pro zemědělskou prvovýrobu“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Secí stroj****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Tažený secí stroj s přihnojováním | ANO/NE\* |
| Pneumatické výsevní ústrojí | ANO/NE\* |
| Pracovní záběr min 5,5m | ANO/NE\* |
| Disková příprava půdy, disky o průměru min 450 mm | ANO/NE\* |
| Min 2 řady disků pro přípravu půdy | ANO/NE\* |
| Hydraulické nastavení diskové přípravy půdy | ANO/NE\* |
| Jeden výsevní váleček na všechny druhy osiva | ANO/NE\* |
| Objem zásobníku min 5 300 l | ANO/NE\* |
| Hlídání toku osiva | ANO/NE\* |
| Přihnojování do řádku s osivem | ANO/NE\* |
| ISOBUS ovládání stroje | ANO/NE\* |
| Ovládací joystick v kabině traktoru s programovatelnými funkcemi | ANO/NE\* |
| Ovládací terminál | ANO/NE\* |
| Čechrač v zásobníku  | ANO/NE\* |
| Senzor hladiny osiva v násypce, min 2 senzory | ANO/NE\* |
| Diskové výsevní botky | ANO/NE\* |
| Rozteč výsevních botek 150 mm | ANO/NE\* |
| Zamačkávací kolečka za výsevní botkou | ANO/NE\* |
| Prutové zavlačovače | ANO/NE\* |
| Zadní pneumatikový pěch | ANO/NE\* |
| Přední pneumatikový pěch | ANO/NE\* |
| Agregace s traktorem pomoci rozporky | ANO/NE\* |
| Vzduchové brzdy | ANO/NE\* |
| Znamenáky | ANO/NE\* |
| Kolejové řádky | ANO/NE\* |
| Osvětlení distribuční jednotky a zásobníku | ANO/NE\* |
| Hydraulicky sklopný na přepravu | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Stroj: Půdní válce****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Tažené cambridge válce | ANO/NE\* |
| Hydraulicky sklopné na přepravu | ANO/NE\* |
| Průměr válců min 500mm | ANO/NE\* |
| Pracovní záběr min 8m, max 9m | ANO/NE\* |
| Osvětlení pro jízdu po komunikaci | ANO/NE\* |
| Přední urovnávací smyk, hydraulicky stavitelný | ANO/NE\* |
| Rovnoměrné dotěžování válců v celém pracovním záběru | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |
| --- |
| **Stroj: Mulčovač****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Nesený mulčovač  | ANO/NE\* |
| Agregace do zadního i čelního tříbodového závěsu traktoru | ANO/NE\* |
| Pracovní záběr min 2,7m | ANO/NE\* |
| Transportní šířka max 3m | ANO/NE\* |
| Opěrný válec | ANO/NE\* |
| Demontovatelné splazy | ANO/NE\* |
| Kovová vložka skříně mulčovače | ANO/NE\* |
| Stranový posuv min 50cm | ANO/NE\* |
| Mulčovací rotor osazen kladivy | ANO/NE\* |
| Průměr mulčovacího rotoru min 450mm | ANO/NE\* |
| Kardan | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***