**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Strojové vybavení pro stavební činnosti“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Teleskopický manipulátor** **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon motoru min. 100 kW | ………..kW |
| Zdvihový objem min. 4.600 cm3 | ………..cm3 |
| Provozní hmotnost min. 7.000 kg | ………….. kg |
| Plnění normy T4F bez filtru pevných částic | ANO/NE\* |
| Kombinovaná automatická převodovka s hydrostatem a řazením mechanických stupňů pod zatížením | ANO/NE\* |
| Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod. | ………….. km/hod |
| Variabilní axiální pístové čerpadlo | ANO/NE\* |
| Výkon hydraulického čerpadla min. 140 l/min. | ………….. l/min |
| Provozní tlak čerpadla hydrauliky min. 250 bar | ………….. bar |
| Automatický reverz ventilátoru chladiče | ANO/NE\* |
| Odpojitelný pohon nápravy (přední, nebo zadní) | ANO/NE\* |
| Samosvorný diferenciál přední nápravy | ANO/NE\* |
| Vzdálené sledování polohy stroje s poskytováním provozních a servisních informací | ANO/NE\* |
| Zakrytování podvozku | ANO/NE\* |
| Ukazatel přetížení stroje | ANO/NE\* |
| Přepínání režimu řízení | ANO/NE\* |
| Rychloupínací zařízení pro upnutí adaptérů s hydraulickým zajištěním | ANO/NE\* |
| Vytřásací režim připojených adaptérů | ANO/NE\* |
| Tlumení podélného dorazu ramene výložníku | ANO/NE\* |
| Maximální nosnost při zataženém teleskopu min. 4.000 kg | ………….. kg |
| Maximální zdvih min. 7,1 m | ………….. m |
| Systém odpružení výložníku | ANO/NE\* |
| Palivová nádrž min. 160 l | ………….. l |
| Pneumatiky – šířka min. 460 mm | ANO/NE\* |
| Joystick – jednopákové ovládání hydrauliky, součást sedačky, (zvedání výložníku, vysouvání výložníku, vyklápění adaptérů) | ANO/NE\* |
| Řazení pojezdu vpřed a vzad na joysticku | ANO/NE\* |
| Přídavný hydraulický okruh min. 90 l/min. | ………….. l/min |
| Kabina s automatickou klimatizací | ANO/NE\* |
| Kabina chránící obsluhu před padajícími předměty (FOPS) | ANO/NE\* |
| Kabina chránící obsluhu v případě převrácení (ROPS) | ANO/NE\* |
| Stěrače předního a zadního okna | ANO/NE\* |
| Vzduchem odpružené sedadlo  | ANO/NE\* |
| Soubor pracovních světel 360° LED | ANO/NE\* |
| Silniční osvětlení | ANO/NE\* |
| **Adaptér pro stavební činnost****počet: 1 ks** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Adaptér kompatibilní s nabízeným strojem | ANO/NE\* |
| Nakládací lžíce s přidržovačem | ANO/NE\* |
| Robustní konstrukce přidržovače s chráněnými hydromotory | ANO/NE\* |
| Šířka min. 2400 mm | ANO/NE\* |
| Váha max. 810 kg | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***