**Příloha č. 2**

**Technická specifikace**

| **Vymezení požadavku - parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízený parametr** |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon (ECE R120) | min. 170 kW |   |
| Počet válců | min. 6 válců |   |
| Interval výměny olejů | min 600 Mth |   |
| Viskózní spojka ventilátoru | ANO |   |
| Objem palivové nádrže | min. 300 l  |   |
| Plynulá převodovka | ANO |   |
| Otáčky vývodového hřídele  | 540/540eco/1000/1000eco/ot./min |   |
| Pohon 4x4 | ANO |   |
| Výkon hydraulického čerpadla | min 166 l/min |   |
| Elektronické hydraulické okruhy - vzadu | min. 4 okruhy |   |
| Odpružená přední náprava a kabina | ANO |   |
| Víceúčelový ovladač - ovládání - pojezdu vpřed/vzad, ramen hydrauliky, min. jednoho elektrického okruhu | ANO |   |
| Příprava na rádio včetně rádia  | ANO |   |
| Zadní tříbodový závěs kat. 2/3 s rychloupínáky | ANO |   |
| Přední tříbodový závěs kat. 2/3 s rychloupínáky | ANO |   |
| Venkovní ovládání předního tříbodového závěsu  | ANO |   |
| Vzduchem odpružená sedačka  | ANO |   |
| Vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové | ANO |   |
| Maják | min. 2 ks |   |
| Dotykový monitor | ANO |   |
| Automatický etážový závěs  | ANO |   |
| Hydraulicky stavitelný třetí bod | ANO |   |
| Zásuvka ISO bus II | ANO |   |
| Souvraťový management | ANO |   |
| Šířka zadních pneumatik  | min. 710 mm  |   |
| Závaží zadních kol  | min. 950 kg |   |