**Příloha č. 2**

**Technická specifikace**

| **Vymezení požadavku - parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízený parametr** |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon (ECE R120) | min. 170 kW |  |
| Počet válců | min. 6 válců |  |
| Interval výměny olejů | min 600 Mth |  |
| Viskózní spojka ventilátoru | ANO |  |
| Objem palivové nádrže | min. 300 l |  |
| Plynulá převodovka | ANO |  |
| Otáčky vývodového hřídele | 540/540eco/1000/1000eco/ot./min |  |
| Pohon 4x4 | ANO |  |
| Výkon hydraulického čerpadla | min 166 l/min |  |
| Elektronické hydraulické okruhy - vzadu | min. 4 okruhy |  |
| Odpružená přední náprava a kabina | ANO |  |
| Víceúčelový ovladač - ovládání - pojezdu vpřed/vzad, ramen hydrauliky, min. jednoho elektrického okruhu | ANO |  |
| Příprava na rádio včetně rádia | ANO |  |
| Zadní tříbodový závěs kat. 2/3 s rychloupínáky | ANO |  |
| Přední tříbodový závěs kat. 2/3 s rychloupínáky | ANO |  |
| Venkovní ovládání předního tříbodového závěsu | ANO |  |
| Vzduchem odpružená sedačka | ANO |  |
| Vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové | ANO |  |
| Maják | min. 2 ks |  |
| Dotykový monitor | ANO |  |
| Automatický etážový závěs | ANO |  |
| Hydraulicky stavitelný třetí bod | ANO |  |
| Zásuvka ISO bus II | ANO |  |
| Souvraťový management | ANO |  |
| Šířka zadních pneumatik | min. 710 mm |  |
| Závaží zadních kol | min. 950 kg |  |