**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace traktoru**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Traktor musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| - Nový stroj s plnou tovární zárukou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **MOTOR** |
| - Splňuje normu FT5 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - 4 válec, min. 4,5 litru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 95kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vnější recirkulace spalin, filtr pevných částic, oxidační katalyzátor, selektivní katalytická redukce s použitím kapaliny AdBlue | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Výměna oleje minimálně 500 mth | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Ohřev bloku motoru a vypínač baterie  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **PŘEVODOVKA, NÁPRAVY** |
| - Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Skupinová převodovka minimálně se 4 stupni řazenými při zatížení | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Snížené otáčky motoru při maximální dopravní rychlosti | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Výměna oleje v převodovce a koncových převodech minimálně po 1500 mth | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Přední náprava hydropneumaticky odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **KABINA** |
| - Odpružená s klimatizací | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vzduchem odpružená sedačka | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Pracovní světlomety ve střeše kabiny 2 + 2 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Hladina hluku v kabině max. 72 dB | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HYDRAULIKA A ZÁVĚSY** |
| - 3 vnější okruhy hydrauliky vzadu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Závěs s automatickou hubicí | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Kola rozměru 520/70R38 a vpředu 420/70R28 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vzduchové brzdy 2+1 hadice | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Čelní tříbodový závěs a čelní vývodový hřídel | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HMOTNOSTI** |
| - Povolená hmotnost traktoru minimálně 9,0 tuny | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného minimálně 22 tun | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **ČELNÍ NAKLADAČ** |
| - Zdvihací síla v maximální výšce minimálně 2200kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zdvihací výška v oku výložníku minimálně 4,1m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Kryt čelní masky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Ovládání 2 funkce a dělič s mechanickou pákou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče