**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace samojízdné sklízecí mlátičky nad 300 kW**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **1**

Sklízecí mlátička samojízdná nad 300 kW musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Maximální výkon motoru minimálně 425 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Počet válců motoru minimálně 6 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimální objem motoru 13,5 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Motor splňující emisní normu Stage V | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Měření spotřeby paliva | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nádrž na naftu minimálně 1250 litrů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zásobník zrna o objemu minimálně 14 000 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Maximální výkonnost vysýpání minimálně 135 l/s | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rozsah vyklopení výsypníku minimálně 105 ° | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Hydraulické naklápění lišty vpřed/vzad na šikmém dopravníku | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Axiální typ výmlatu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimální celková aktivní separační plocha 3,0 m2 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektricky z místa řidiče nastavitelná síta | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rádio AM/FM, MP3 a Bluetooth handsfree s možností vzdáleného ovládání | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kabina s automatickou klimatizací | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sedadlo spolujezdce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Chladnička pod sedadlem spolujezdce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Barevný ovládací monitor integrovaný do loketní opěrky s úhlopříčkou minimálně 10“ s dotykovým ovládáním | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Detekce míry zaplnění omlatu s ukazatelem na displeji | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatická regulace pojezdové rychlosti mlátičky dle stavu porostu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatická regulace otáček ventilátoru a nastavení sít při jízdě s kopce/do kopce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vlhkoměr a výnosoměr a jeho automatická průběžná kalibrace | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Schopnost zaznamenávání výnosových dat | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatické řízení podle GPS s udávanou přesností maximálně +/- 15 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 3 kamery s obrazem integrovaným do integrovaného monitoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sférické nájezdové zrcátko na pravé straně mlátičky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Funkce automatického nastavení mlátičky na zvolenou plodinu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přístup k telematickým datům a bezdrátová výměna dat mezi strojem a systémem pro správu dat s bezplatným provozem minimálně po dobu 5 let | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní osvětlení s technologií LED | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Servisní osvětlení v prostoru pod bočními kryty, v motorovém prostoru a v prostoru sítové skříně s technologií LED | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Oranžový maják minimálně 3 kusy | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Drtič s minimálně 100 zubatými noži | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přechod z drcení na řádkování uskutečnitelný z kabiny řidiče | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Možnost změny otáček drtiče minimálně ve dvou rychlostech | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Z kabiny nastavitelné hydraulicky hnané usměrňovače rozhozu řezanky s automatickým zrcadlením nastavení při změně směru jízdy | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pojezdová převodovka s maximální pojezdovou rychlostí minimálně 30 km/h | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přepravní šířka mlátičky maximálně 3,99 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 900 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 620 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Návod v českém jazyce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Katalog náhradních dílů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 2 ks hasicích přístrojů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Sada originálního nářadí | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Integrovaná schránka na nářadí | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Stěrač a ostřikovač čelního skla | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Poloautomatický závěs | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Klíny pod kola | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Schválení technické způsobilosti pohybu na pozemních komunikacích | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 48 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
|  |  |  |
| Pracovní záběr žací lišty minimálně 10,6 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Lišta s plynule výsuvným dnem s maximálním vysunutím minimálně 1200 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Oboustranný pohon kosy sklizňového adaptéru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatické kopírování žací lišty (podélné i příčné) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Mechanicky poháněný řepkový dělič levý + pravý | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Krátké děliče, stavitelné, sklopné | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní osvětlení strniště na zadní straně lišty | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zvedáky polehlého porostu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kompozitní prsty přiháněče | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Bržděný transportní vozík pod žací lištu se čtyřmi řiditelnými koly | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Návod k žací liště v českém jazyce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Katalog náhradních dílů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 48 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………  
 Podpis a razítko uchazeče